KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: IV. modul: Tengelyek

24. lecke: A tengelyek méretezése

|  | Tevékenység
| Olvassa el a jegyzet 128-130. oldalán levő anyagot. A tanulás közben a következőkre figyeljen:
| Milyen ismeretek szükségesek adott tengely méretezéséhez. Fogalmazza meg a gyakorlatban használatos tengely méretezési módszer lényegét. Ismertesse a tengelyeken üzemszerűen fellépő csavaró nyomatékot befolyásoló hatásokat. Tanulja meg a névleges nyomaték meghatározására alkalmas összefüggést. Ismertesse, hogyan vesszük figyelembe tengelyméretezésnél a gépek egyenetlen üzeméből adódó terheléseket. Ismertesse, hogyan vesszük figyelembe tengelyméretezésnél a tehetetlenségi erők okozta nyomatéknövekedést. Sorolja fel a méretezés alapjául szolgáló legnagyobb nyomaték összetevőit. Ismertesse a maximális terhelés fellépésekor is kielégítendő követelményeket.
| Követelmény
| A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Felsorolásból ki tudja választani a tengelyek méretezéséhez szükséges információkat. Leírások közül ki tudja választani a gyakorlatban használatos méretezési módszert. Felsorolásból ki tudja választani a tengelyen fellépő csavaró nyomaték nagyságát befolyásoló hatásokat. Összefüggések közül ki tudja választani a névleges nyomaték meghatározására alkalmas összefüggést. Felsorolásból ki tudja választani a gépek egyenetlen üzeméből adódó terhelésnövekedést figyelembe vevő tényezőt és annak értékét. Felsorolásból ki tudja választani a tehetetlenségi erők okozta nyomatéknövekedést figyelembe vevő tényezőt és annak értékét. Listából ki tudja választani a legnagyobb nyomaték meghatározására alkalmas összefüggést és annak összetevőit. Listából ki tudja választani azokat a követelményeket, amelyeket a tengelyeknek a maximális terhelés fellépésekor is ki kell elégíteni.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a tengelyek méretezését helyesen leíró állítást!
| Tengelyek méretezéséhez a pillanatnyi terhelések ismerete szükséges.
| Tengelyek méretezéséhez a terhelések múltbeli nagyságának ismerete szükséges.
| Tengelyek méretezéséhez a rá ható erők térbeni és időbeni lefutásának ismerete szükséges.
| 2. Döntse el az alábbi, a tengelyek méretezését bemutató állítások igaz vagy hamis voltát!
Ma a gyakorlatban a determinisztikus terhelések alapján méretezünk. |
Ma a gyakorlatban statikus anyagjellemzők alapján méretezünk úgy, hogy a kifáradási határt jelentősen még nem csökkentő, ritkán előforduló csúcsterheléseket időben állandó terhelésként vesszük figyelembe. |
Ma a gyakorlatban statikus anyagjellemzők alapján méretezünk úgy, hogy a kifáradási határt csökkentő csúcsterheléseket nem vesszük figyelembe. |
Ma a gyakorlatban a sztohasztikus igénybevételek alapján méretezzük a tengelyeket. |
A terhelés időbeli változását, annak fárasztó hatását ún. üzemi tényezők alkalmazásával vesszük figyelembe. |
| 3. Jelölje az alábbi tényezők közül azokat, amelyek befolyásolják a tengelyeken fellépő csavaró nyomatékot!
| a tengely anyaga,
| a névleges terhelés,
| a tengely kialakítása,
| az egyenetlen járás,
| az üzemi hőmérséklet,
| a teljesítendő feladat,
| az indítási körülmények,
| a rezgések,
| a hőkezelés.
| 4. Hogyan határozhatjuk meg a tengelyeken fellépő csavaró nyomatékot? Válassza ki az erre alkalmas összefüggést az alábbiak közül!
| T= P ω∗r
| T= P ω
| T= P ω∗n
| 5. Válassza ki az alábbi jelölések közül a tengelyek méretezésénél használatos, a gépek egyenetlen üzemét figyelembe vevő tényezőt!
| Cü > 1
| Cü = 1
| Ci > 1
| 6. Válassza ki az alábbi jelölések közül a tengelyek méretezésénél használatos, a tehetetlenségi erők okozta nyomatéknövekedést figyelembe vevő tényezőt!
| Cü > 1
| Cü = 1
| Ci > 1
| 7. Jelölje az alábbi összefüggések közül, a tengelyek méretezésénél alapul veendő nyomaték meghatározására alkalmas összefüggést!
| Mmax= M + [(Ci - 1) + (Cü - 1)] M
| Mmax= M + [(Ci - 1) + (Cü - 1)] M + Mr
| Mmax= M + [(Ci - 1) + (Cü - 1)] M - Mr
| 8. Milyen követelményeknek kell megfelelni egy adott tengelynek a maximális terhelés fellépése esetén is? Jelölje a helyes válaszokat!
| ne melegedjen,
| ne törjön el,
| ne szenvedjen semmilyen alakváltozást,
| alakváltozása relatíve kicsi legyen,
| forgás közben ne lépjen fel a rezonancia jelensége,
| előállítása olcsó legyen.