KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: I. modul: Szilárdságtani alapismeretek statikus, dinamikus és változó igénybevételek esetében. Az anyagok szilárdsági jellemzői. A gépelemek méretezésének alapjai

8. lecke: A biztonsági tényező számszerű értéke

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 20. oldalán a tananyaghoz kapcsolódó részt és tanulmányozza az 1.6 ábrát.
| Követelmény: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Fel tudja sorolni a biztonsági tényező nagyságát befolyásoló adatokat Fel tudja írni a biztonsági tényező számszerű értékeit.

|  | Gyakorló kérdések és feladatok
| 1. Jelölje be az igaz állításokat az alábbiak közül! A biztonsági tényező nagysága függ az alkatrészt érő...
| túlterhelések gyakoriságától
| az alkatrész anyagától
| az igénybevétel jellegétől
| a megkövetelt élettartamtól
| a középfeszültségtől
| 2. Egészítse ki az alábbi megállapítást a biztonsági tényező számszerű értékével! a) 1-2 b) 1,1-2 c) 1,25-3 A biztonsági tényező értéke nyugvó terhelés esetén között, lengő terhelés estén pedig között változik.
| 3. Tanulmányozza a segédlet 10. oldalán található megoldott feladatot, majd határozza meg a biztonsági tényező értékét az alábbi esetre! Adatok: A kifáradási határt csökkentő tényező: 1,1 A mérettényező: 0,95 A felületi érdesség tényező: 0,95 A maximális feszültség: 155 N/mm2 A minimális feszültség: -30 N/mm2 A kifáradási határfeszültség amplitúdója: 270 N/mm2 n =
| 4. Mekkora egy csapszeget terhelő maximális feszültség, ha az igénybevételi feszültség minimuma -42 N/mm2, a feszültségamplitúdó pedig 88 N/mm2? σ max = N/mm2