KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: V. modul: Siklócsapágyak

5. modulzáró feladatok

|  | 1. Válassza ki a siklócsapágyakra jellemző megállapításokat (tulajdonságokat)!
| Szabványosított, kereskedelmi áruk
| Érzékenyek a kenőanyagra és kenési módra
| Dinamikus hatásokra kevésbé érzékenyek
| Túl zajos járásúak
1 pont
| 2. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
A folyadéksúrlódás kialakulásához a persely és csap között folyadékra és szűkülő résméretre van szükség. |
1 pont
| 3. Tanulmányozza az ábrán látható Stribeck-diagramot, majd válaszoljon a kérdésre!
| Jelölje meg, hogy a tengely és a persely helyzetét ábrázoló rajz a Stribeck-diagram hányas számmal jelölt részéhez köthető!
| Az 1-es számmal jelölt, száraz súrlódásra vonatkozó részhez.
| A 2-es számmal jelölt, vegyes súrlódásra vonatkozó részhez.
| A 3-as számmal jelölt, folyadéksúrlódásra vonatkozó részhez.
1 pont
| 4. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A siklócsapágyban a kenőolajhártya nyomása nincs összefüggésben a terhelőerővel. |
1 pont
| 5. Válassza ki a siklócsapágyra ható palástnyomás meghatározásának helyes összefüggését!
| p= F r ⋅b⋅d
| p= F r b⋅d
| p= F r d ⋅b
1 pont
| 6. Válassza ki a siklócsapágy leggyakrabban használt kenőanyagát!
| Kenőzsír
| Ásványolaj
| Víz
1 pont
| 7. Döntse el, hogy az axiális siklócsapágy terhelőerő meghatározására felírt összefüggés igaz vagy hamis!
1 pont
| 8. Döntse el, hogy a radiális siklócsapágy csapátmérőjét meghatározó alábbi összefüggés igaz vagy hamis!
d min⁡ = F r b⋅ p m e g |
1 pont
| 9. Döntse el, hogy igaz-e az alábbi állítás!
A siklócsapágy bélésanyagának megválasztása függ a csapágyterheléstől és a fordulatszámtól. |
1 pont
| 10. Válassza ki a persely és bélésanyaggal szemben támasztott követelményeket!
| Kellő ridegség
| Korrózióállóság
| Közepes hővezető képesség
| Jó alakíthatóság
1 pont
| 11. Tanulmányozza át az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Az ábrán osztatlan siklócsapágy perselyt lát. |
1 pont