KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: III. modul: Tengelyek

3. modulzáró feladatok

|  | Mivel a tengelyek méretezésével a konzultáción foglalkozunk, ezért az ellenőrző kérdések egyben modulzáró feladatok is.
| 1. Válassza ki az alábbi szempontok közül azokat, amelyek alkalmasak a tengelyek csoportosítására!
| forgásirány
| üzemi állapot
| szín
| működés
| keresztmetszet
| igénybevétel
| méret
| anyagminőség
| alak
5 pont
| 2. Mely csoport szempontjából fontosak az alábbi jellemzők? Válassza ki a felsorolásból! A tengely és a hozzá kapcsolt alkatrész viszonya, mozgásuk.
| működés
| üzemi állapot
| igénybevétel
1 pont
| 3. Mely tengelyekre jellemző, hogy nyomatékot visznek át? Jelölje be!
| az álló tengelyekre
| a forgó tengelyekre
| az álló és forgó tengelyekre egyaránt
1 pont
| 4. Működésük alapján milyen tengelyeket ismer? Válassza ki az alábbi felsorolásból!
| álló tengelyek
| forgó és egyben nyomatékot átvivő tengelyek
| merev tengelyek
| csuklós tengelyek
| forgó, de nyomatékot nem közvetítő tengelyek
| hajlékony tengelyek
3 pont
| 5. Párosítsa az alábbi tengelymegnevezéseket azok ábrájával! forgattyús tengely lépcsős tengely kardántengely A: B: C: 3 pont
| 6. Jelölje be az alábbi anyagok közül azokat, amelyekből tengelyeket is készítenek!
| ötvözött szerszámacél
| ötvözetlen szerszámacél
| ötvözött szerkezeti acél
| ötvözetlen szerkezeti acél
| műanyag
| öntöttvas
3 pont
| 7. A képen látható tengely egyes részeit számok jelölik. Írja be ezeket a számokat a megfelelő helyre! Az ábrán a nyakcsapot a(z) számú nyíl jelzi. A közvetítő részre a(z) számú nyíl mutat. A csatlakozó csapot a(z) számú nyíl jelöli. A végcsapot a(z) számú nyíl jelzi. 4 pont
| 8. Mi a tengely csatlakozó csapjának feladata? Jelölje a helyes választ!
| A tengely megtámasztását szolgálja.
| Ezen keresztül kapja a tengely a hajtást.
| Ehhez kapcsolódik az az alkatrész, amelyen keresztül a tengely átviszi a hajtást.
1 pont
| 9. Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek a hajlékony tengelyekre igazak!
| A hajlékony tengely acélszalagból készül.
| A sodratok sodrásiránya rétegenként ellentétes.
| A hajlékony tengelyek teljesítményt nem visznek át.
| Forgásirányuk tetszőleges lehet.
| A hajlékony tengelyek általában hordozó tengelyek.
2 pont
| 10. Mely tengelyrész variációit szemlélteti az alábbi ábra? Jelölje a helyes választ!
| tengelyvégződés
| rögzítőgyűrű helye
| központfurat
1 pont