KURZUS: Járműelemek

MODUL: 7. modul: Rugók, tömítések

7.1. Rugók.

|  | 7.1. Rugók
| Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 187-197. oldalán található tananyagot! A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen: - Keresse ki a jegyzetből a rugók alkalmazási területeit. - Tanulja meg a réteges lemezrugó jellemző tulajdonságait. - A jegyzet 190. oldalának 8.4 ábrája alapján keresse meg az összefüggést a kéttámaszú tartók nyomatéki ábrája és az ábrán látható laprugó kialakítása között. (Ha szükséges, ismételje át az I. félévi mechanika tantárgyból a középen koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartó nyomatéki ábráját.) - Tanulja meg a tányérrugó jellemzőit. - Tanulja meg a csavaró igénybevétellel terhelt (torziós) rugó jellemzőit. - Tanulja meg a hengeres és a kúpos csavarrugók konstrukciós szempontból előnyös tulajdonságait. - Ismertesse a gumirugók és a légrugók jellemző tulajdonságait. Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön - Felsorolásból ki tudja választani a rugók alkalmazási területeit. - Felsorolásból ki tudja választani a réteges lemezrugó jellemző tulajdonságait. - Felsorolásból ki tudja választani a réteges lemezrugó kialakítása és igénybevtétele közötti összefüggést. - Felsorolásból ki tudja választani a tányérrugó jellemzőit. - Felsorolásból ki tudja választani a torziós rugó jellemzőit. - Adott konstrukciós igényhez párosítani tudja a megfelelő csavarrugót. - Adott állításról el tudja dönteni, hogy jellemző-e az a gumirugókra, illetve a légrugókra.

|  | Ellenőrző kérdések
| Jelölje meg az alábbiak közül a rugók jellemző alkalmazási területeit!
| Rezgéscsillapítás
| Mechanikai energia tárolása.
| Dinamikai hatások növelése.
| Lengéscsillapítás.
| Miért a középső részén a legvastagabb a réteges lemezrugó?
| Azért, mert a szélein a méretek helyhiány miatt nem növelhetők.
| Azért, mert ez a rugó kéttámaszú tartónak tekinthető, és a kéttámaszú tartókban minden esetben pontosan a közepén ébred a legnagyobb hajlítónyomaték.
| Azért, mert a rugót középen terheli a legnagyobb hajlítónyomaték.
| Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!
A tányérrúgó helyszükséglete kicsi. |
A tányérrugó "erős" rugó, azaz nagy erő kell az összenyomásához. |
A tányérrugó deformációja arányos az összenyomó erővel. |
| Jelölje meg az alábbiak közül a torziós rugók jellemzőit!
| A rugó keresztmetszete legtöbbször kör.
| Kialakításuk egyszerűen megoldható.
| A többi szerkezeti elemhez egyszerűen csatlakoztatható.
| Szerkezetileg úgy kell kialakítani, hogy csak csavaró igénybevétel terhelje.
| Melyik rugó belső üregét lehet a legkedvezőbben kihasználni más alkatrész elhelyezésére?
| A hengeres nyomórugóét.
| A kúpos nyomórugóét.
| A hengeres húzórugóét.
| Az azonos menetszámú és huzalátmérőjű rugók közül melyiknek a legkisebb a helyszükséglete teljesen összenyomott állapotban?
| A hengeres nyomórugóé.
| A kúpos nyomórugóé.
| A hengeres húzórugóé.
| Jelölje meg az alábbiak közül a gumirugókra jellemző állításokat!
| Tetszőleges alakban könnyen előállítható.
| Az ásványolajszármazékok feloldják.
| A hideg környezetre érzéketlen.
| Rugalmassági jellemzőik függenek a gumi összetételétől.
| Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!
A légrugók esetén terhelés növelésekor nő a rugómerevség. |
A légrugók a gépjárművekben a legtöbb esetben önálló rugóelemként szerepelnek. |