KURZUS: Járműelemek

MODUL: 3. modul: Tengelyek és tengelykapcsolók

3.1. Tengelyek jellemzői. Hajlékony tengelyek.

|  | 3.1. Tengelyek jellemzői. Hajlékony tengelyek
| Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 61-64. oldalán található tananyagnak a tengelyek osztályozására és kialakítására vonatkozó részét! A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen: - Tanulja meg, milyen feladatot látnak el az álló és a forgó tengelyek. - Tanulja meg, hogy működésük alapján milyen tengelyeket ismerünk. - Tengelyt ábrázoló rajzon ismerje fel a tengely jellemző részeit (végcsap, nyakcsap, közvetítő rész, csatlakozó csap). - Az egyes tengelyrészekhez párosítsa azok feladatát. - Sorolja fel a hajlékony tengelyek jellemző tulajdonságait. Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön - Felsorlásból ki tudja választani az álló és a forgó tengelyek feladatát. - Listából ki tudja választani, hogy a tengely működése alapján milyen tengelyeket ismerünk. - Tengely ábrája alapján az egyes részekhez hozzá tudja rendelni azok megnevezését. - Tengely adott részéhez hozzá tudja rendelni annak feladatát. - Felsorolásból ki tudja választani a hajlékony tengelyek jellemzőit.
| További információk a tananyaghoz. A tengelyek forgómozgást közvetítő gépelemek. A tengelyek egyes jellemző részeinek feladata a következő: - a tengely a közvetítő részen keresztül kapja (például egy motortól) a hajtást, erre a részre rögzítik a fogaskereket, csigakereket, tárcsát. - a csatlakozó csaphoz olyan alkatrész kapcsolódik, amelyen keresztül a tengely átviszi a hajtást (ez lehet például valamilyen tárcsa) - a végcsap és a nyakcsap általában csapágyakban fekszik, és a tengely megtámasztását szolgálja
| Az alábbi nagyítós képen egy csigahajtás részletét láthatja. A tengely végcsapja és nyakcsapja siklócsapágyakhoz csatlakozik, a közvetítő részre csigakereket szereltek. A csatlakozó csapra szerelendő alkatrész az ábrán nincs feltüntetve. A tengely a csigakeréken keresztül kapja a hajtást, és átviszi azt a csatlakozó csapra szerelendő alkatrészre.
A közvetítő részen retesszel rögzítették a csigakereket. Az ábrán a retesz vetületi képe is látható. |
| A jegyzet említést tesz olyan tengelyekről, amelyeknek a középvonala nem egyenes. Erre mutat példát a következő nagyítós kép, amely egy forgattyústengelyt ábrázol:

|  | Ellenőrző kérdések
| Melyik tengelyekre jellemző, hogy nyomatékot visznek át?
| Az álló tengelyekre.
| A forgó tengelyekre.
| Az álló és a forgó tengelyekre egyaránt.
| A tengely működése alapján milyen tengelyeket ismer?
| Álló tengelyeket.
| Forgó és egyben nyomatékot átvivő tengelyeket.
| Merev tengelyeket.
| Csuklós tengelyeket.
| Forgó, de nyomatékot nem közvetítő tengelyeket.
| Hajlékony tengelyeket.
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd oldja meg az ábra alatti feladatot!
| Írja be a képen látható számokat a megfelelő helyre! Az ábrán a nyakcsapot a(z)számú nyíl jelzi. A közvetítő részre a(z)számú nyíl mutat. A csatlakozó csapot a(z)számú nyíl mutatja. A végcsapot a(z)számú nyíl jelzi.
| Mi a tengely csatlakozó csapjának feladata?
| A tengely megtámasztását szolgálja.
| Ezen keresztül kapja a tengely a hajtást.
| Ehhez kapcsolódik az az alkatrész, amelyen keresztül a tengely átviszi a hajtást.
| Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek a hajlékony tengelyekre igazak!
| A hajlékony tengely acélszalagból készül.
| A sodratok sodrásiránya rétegenként ellentétes.
| A tengely védőtömlőjét kenőzsírral töltik fel.
| A védőtömlő merev anyagból készül, hogy a tengely hajlását megakadályozza.