KURZUS: Járműelemek

MODUL: 3. modul: Tengelyek és tengelykapcsolók

3. modul modulzáró feladatai.

|  | 3. modul modulzáró feladatai
| Mi a tengelykapcsolók feladata?
| A tengelykapcsolók a súrlódási erőt felhasználva oldható kapcsolatot létesítenek a tengelyek között.
| A tengelykapcsolók nyomatékot visznek át egyik tengelyről a másikra.
| A tengelykapcsolók kiegyenlítik az egytengelyűségi, szög-, és hosszváltozásból adódó hibákat a tengelyek között.
1 pont
| Mi a tengely közvetítő részének feladata?
| Ezen a részen kapja a tengely a hajtást.
| Ide csatlakozik az az alkatrész, amelyen keresztül a tengely átviszi a hajtást.
| A tengely megtámasztását szolgálja.
1 pont
| Mely tengelykapcsolók alkalmasak az alábbiak közül az üzem közben fellépő lökésszerű igénybevételek csillapítására?
| A merev tengelykapcsolók.
| A rugalmas tengelykapcsolók.
| A hajlékony tengelykapcsolók.
| A mozgó tengelykapcsolók.
1 pont
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
Nagyítsa fel a képet, és a nagyított kép megtekintése után ne zárja be a nagyított kép ablakát! Amikor továbblép a képhez tartozó második kérdésre, kattintson újra a nagyított kép ablakára a kép megtekintéséhez! |
| Jelölje meg azoknak a tengelykapcsolóknak a számát, amelyek semmilyen tengelyhiba kiegyenlítésére nem alkalmasak!
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
2 pont
| Jelölje meg, milyen tengelyhiba kiegyenlítésére alkalmas a 3-as számú tengelykapcsoló!
| Egytengelyűségi hiba kiegyenlítésére.
| Szögeltérési hiba kiegyenlítésére.
| Tengelyhossz-változás kiegyenlítésére.
| Semmilyen tengelyhibát nem tud kiegyenlíteni.
1 pont
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
| Milyen teneglykapcsolót ábrázol az ábra?
| Oldham kapcsolót.
| Hődilatációs kapcsolót.
| Tokos tengelykapcsolót.
| Kardán kapcsolót.
1 pont
| Milyen célra alkalmazzák a fenti kapcsolót?
| Egytengelyűségi hiba kiegyenlítésére.
| 3 foknál kisebb szögeltérési hiba kiegyenlítésére.
| 3 foknál nagyobb szögeltérési hiba kiegyenlítésére.
| Tengelyhossz-változás kiegyenlítésére.
1 pont
| Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek a súrlódó tengelykapcsolókra igazak!
| A tengelyek összekapcsolása során a súrlódás miatt hő képződik.
| Túlterhelés ellen nem nyújtanak védelmet.
| Időt vesz igénybe, amíg a kapcsolási folyamat során az összenyomódó felületek szögsebességének (fordulatszámának) különbsége megszűnik.
| Lökésmentes kapcsolódást nem tudnak megvalósítani.
2 pont
| Melyik tengelykapcsolóra jellemző, hogy a tengelyek közötti kapcsolatot folyadék segítségével hozza létre?
| A súrlódó tengelykapcsolóra.
| Az elektromágneses tengelykapcsolóra.
| A hidraulikus tengelykapcsolóra.
1 pont
| Melyik tengelykapcsoló nem képes létrehozni a tengelyek közti kapcsolatot a tengelyek nagy fordulatszám-különbsége esetén?
| A szinkron kapcsoló.
| A hidraulikus tengelykapcsoló.
| A körmös kapcsoló.
| Az elektromágneses tengelykapcsoló.
| Nagy fordulatszám-kölünbség esetén mindegyik említett kapcsoló össze tudja kapcsolni a tengelyeket.
1 pont