KURZUS: Járműelemek

MODUL: 6. modul: Hajtások

6.2. Szíjhajtások

|  | 6.2. Szíjhajtások
| Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 142-148. oldalán található tananyagot! A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen: - Tanulja meg a szíjhajtás előnyeit, hátrányait. - Keresse ki a jegyzetből, milyen helyzetű tengelyek között létesítenek kapcsolatotot a különböző szíjhajtások. - A jegyzet ábrái alapján nevezze meg az egyes szíjhatás típusokat elrendezés szerint(egyenes, keresztezett, ferde). - Keresse ki a jegyzetből a szlip kialakulásának okát. - Tanulja meg az egyenes, a ferde és a keresztezett szíjhajtás jellemzőit. - Tanulja meg az ékszíjhajtás jellemzőit. - Hasonlítsa össze a fogasszíjhajtást a többi szíjhajtással a szíjcsúszás szempontjából. Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön - Állításokról el tudja dönteni, hogy igazak-e a szíjhajtásra, vagy sem. - Adott állításról el tudja dönteni, hogy milyen szíjhajtásra vonatkozik. - Adott helyzetű tengelyekhez, illetve tengelyek forgásirányához párosítani tudja a megfelelő szíjhajtás-típust. - Szíjhajtás elvi ábrájához hozzá tudja rendelni az adott szíjhatás megnevezését. - Felsorolásból ki tudja választani az ékszíjhajtás jellemzőit. - Adott szíjhajtásokhoz párosítani tudja a szíjcsúszási jellemzőiket.
| További információk a tananyaghoz.
| Az alábbi nagyítós képeken szíjhajtások konkrét szerkezeti kialakítását láthatja.
Fogasszíjhajtás.
Ékszíjhatjtás elemei.

|  | Ellenőrző kérdések.
| Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek a laposszíjhajtásra jellemzőek!
| A szíjtárcsák közötti nyomatékátvitelt a megfeszített szíj tárcsához történő tapadása biztosítja.
| Az áttétel mindig pontosan meghatározott.
| A szíj megcsúszása véd a túlterhelés ellen.
| A szíjfeszítés miatt nagy a csapágyak terhelése.
| A tárcsák kis méretűek, jelentéktelen tömegűek.
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Milyen szíjhajtást ábrázol a fenti elvi ábra?
| Egyenes szíjhajtást.
| Ferde szíjhajtást.
| Keresztezett szíjhajtást.
| Jelölje meg, hogy az alábbi állítás melyik szíjhajtásra igaz! A tengelyek párhuzamosak, forgásértelmük megegyező.
| Egyenes szíjhajtás.
| Ferde szíjhajtás.
| Keresztezett szíjhajtás.
| Jelölje meg, hogy az alábbi állítás melyik szíjhajtásra igaz! A forgásértelem megváltoztatása estén a szíj leesik.
| Egyenes szíjhajtás.
| Ferde szíjhajtás.
| Keresztezett szíjhajtás.
| Milyen szíjhajtást alkalmazunk ellentétes forgásértelmű párhuzamos tengelyek esetén?
| Egyenes szíjhajtást.
| Ferde szíjhajtást.
| Keresztezett szíjhajtást.
| Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek az ékszíjhajtásra igazak!
| A laposszíjhajtáshoz viszonyítva nagy a helyszükséglete.
| Túlterheléskor a szíj leesés nélkül megcsúszhat.
| Az ékszíj szabványos alkatrész, könnyen beszerezhető.
| Nem igényel akkora szíjfeszítést, mint a laposszíj.
| Karbantartási igénye nagy.
| Melyik szíjhajtás esetén nincs szíjcsúszás?
| Az ékszíjhajtás esetén.
| A laposszíjhajtás esetén.
| A fogasszíjhajtás esetén.