KURZUS: Járműelemek

MODUL: 6. modul: Hajtások

6. modul modulzáró feladatai

|  | 6. modul modulzáró feladatai
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A dörzshajtás elemei megcsúszhatnak egymáson, és ezzel óvják az egyes szerkezeti elemeket a túlterheléstől. |
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A dörzshajtás egyes kialakításai változtatható áttételt valósítanak meg. |
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A dörzshajtás nagy (1 kW-nál nagyobb) teljesítmény átvitelére alkalmas. |
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A dörzshajtás egyes kialakításai irányváltó szerkezetként is alkalmazhatók. |
1 pont
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A fenti dörzshajtás irányváltóként is használható. |
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A fenti dörzshajtás elemeinek tengelyei kitérő helyzetűek. |
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A fenti dörzshajtás áttétele állandó. |
1 pont
| Jelölje meg, hogy az alábbi állítás melyik szíjhajtásra igaz! Nagy szíjfeszítést igényel.
| Laposszíjhajtás.
| Ékszíjhajtás.
| Fogasszíjhajtás.
1 pont
| Jelölje meg, hogy az alábbi állítás melyik szíjhajtásra igaz! Szíjcsúszás-mentes kapcsolatot valósít meg a tengelyek között.
| Laposszíjhajtás.
| Ékszíjhajtás.
| Fogasszíjhajtás.
1 pont
| Az alábbi ábrán szíjhajtások elvi rajzait látja. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
| Az ábrán hányas szám jelzi a keresztezett szíjhajtást?
| 1
| 2
| 3
1 pont
| Az ábrán látható szíjhajtások közül melyik használható csak egyfajta forgásértelemben?
| 1
| 2
| 3
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
Az ékszíjhajtás kisebb szíjfeszítést igényel, mint a laposszíjhajtás. |
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
A szíjcsúszás minden esetben káros. |
1 pont
| Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!
Ékszíjhajtás esetén túlterheléskor a szíj leesés nélkül megcsúszhat. |
1 pont