KURZUS: Járműszerkezetek I.

MODUL: III. modul: Alváz és önhordó építésmód, biztonsági berendezések

9. lecke: Alváz és önhordó építésmód

| Ebben a modulban a járművek alváza, mint az egyes fő részegységek hordozó eleme kerül áttekintésre. Az alváz-felépítmény (karosszéria) építésmód mellett röviden bemutatásra kerül az önhordó építésmód is, valamint a járművek alvázához, karosszériájához kapcsolódó biztonsági berendezések is.
Cél: A lecke célja, hogy a hallgató alapvető ismereteket szerezzen az alváz funkcióiról, felépítésének lehetséges módjairól. A lecke ismeretanyagának segítségével a tanuló megismerkedhet az önhordó építésmód meghatározásával is.
Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes:
saját szavaival elmondani az alváz fogalmát. felsorolni az alvázak két legjellemzőbb alkalmazási módját. megfogalmazni a négy fő építésmód legalább három tulajdonságát. felsorolni a létraszerű alvázkeretekben alkalmazott tartók keresztmetszetének hat fő típusát. képek alapján felismerni és meghatározni a jármű építésmódjának típusát.
Tanulási tevékenység: Olvassa el figyelmesen a Gépjárműszerkezetek című tankönyv 4.1, 4.1.1 és 4.1.2 fejezetét! Készítsen vázlatot egy egyszerű, létraszerű alvázkeretről! Gondolja végig, hogy vajon az önhordó építésmód milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik az alváz-karosszéria struktúrával szemben!
Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 20 percre lesz szüksége.
Kulcsfogalmak:
alváz alvázkeret padlókeret önhordó karosszéria

| Önellenőrző kérdések
1. Az alábbi hiányos mondatok az alvázról szólnak. Egészítse ki a hiányos mondatokat a szövegmező kitöltésével! A helyes megoldást minden szövegmező esetében egy szóval határozza meg! Az alváz a járművek stabil , amelyre az egyes rögzíthetők. Az alváz legyen könnyű, de szilárd és . Tehergépkocsik és terepjáró járművek esetében főként felépítéssel rendelkező alkalmaznak, személygépkocsik és autóbuszok esetében az karosszériát részesítik előnyben.
2. Az alábbi képeken alvázak, segédalvázak készítéséhez használható, különböző keresztmetszetű tartókat láthatunk.
1. ábra | 2. ábra | 3. ábra
4. ábra | 5. ábra | 6. ábra
Forrás: www.eurowindgroup.com/hu/; http://aluminiumprofil.lapunk.hu/; www.inoxbolt.hu
A szövegmezőkbe írja be a tartók keresztmetszetének megfelelő megnevezést! A helyes megoldást minden szövegmező esetében egy szóval határozza meg! 1. ábra: keresztmetszet 2. ábra: keresztmetszet 3. ábra: -profil 4. ábra: keresztmetszet 5. ábra: keresztmetszet 6. ábra: -profil
3. Az alábbi képeken különféle építésmódú járműveket láthat. Döntse el a képek alapján, hogy a járművet melyik építésmóddal gyártották! A megfelelő lehetőség kiválasztásához gépelje az építésmódokhoz tartozó számot a szövegmezőbe! 1: alvázas építésmód 2: részben önhordó építésmód 3: önhordó építésmód Forrás: J.Smith831 - Lamborghini Aventador LP 700-4 chassis, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18292566 Építésmód típusa: Forrás: IAA Frankfurt 2013: BMW i3 / Photo: Raphael Jahn, motorblog.com, https://www.flickr.com/photos/motorblog/9833675545/ Építésmód típusa: Forrás: CZmarlin - Christopher Ziemnowicz. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2172043 Építésmód típusa: Forrás: http://autogreenmag.com/2010/03/01/geneva-preview-fisker-karmas-aluminum-space-frame-digitally-revealed/ Építésmód típusa: Forrás: https://www.lcvt.ltd/light-commercial-vehicles/low-floor Építésmód típusa:
4. Hány részből áll a részben önhordó kocsiszekrény alvázkerete? Válassza ki a helyes megoldást!
| egy részből áll, amelyben két hossztartó és több kereszttartó található
| két részből áll, létraszerű alvázkeretből és padlókeretből
| két részből áll, az első és hátsó alvázkeretből, amelyek a karosszériához csatlakoznak
| három részből áll, első, középső és hátsó alvázkeretből
5. Az alábbi állítások a létraszerű alvázkeretről, a padlókeretes alvázkeretről, a részben önhordó kocsiszekrényről és az önhordó karosszériáról szólnak. Válassza ki a megfelelő szám szövegmezőbe gépelésével az egyes állításokról, hogy melyik típushoz tartoznak! 1: létraszerű alvázkeret 2: padlókeretes alvázkeret 3: részben önhordó kocsiszekrény 4: önhordó karosszéria
Állítás | Típus
A hossz és kereszttartókat a kocsiszekrény padlójával hegesztik össze. |
Az első és hátsó elemeket rendszerint csavarozással rögzítik a karosszériához |
Általában két hossztartóból és több kereszttartóból áll, amelyeket szegecseléssel, hegesztéssel vagy csavarozással kötnek össze. |
Része a padlólemez, amely az alvázkeret pótolja. |
Részegységei viszonylag könnyen cserélhetők. |
Ezzel az építésmóddal nagy csavarodási merevségű, alacsony súlypontú jármű készíthető. |
A merevség csökkenése nélkül nem lehet belőle részeket elhagyni. |
Ezzel az építésmóddal nagy csavarodási merevségű és jól terhelhető, de magasabb súlypontú és viszonylag nehéz jármű hozható létre. |
Tartalmazza a csomagtérfeneket és a kerékdobokat is. |