KURZUS: Járműszerkezetek I.

MODUL: III. modul: Alváz és önhordó építésmód, biztonsági berendezések

Modulzáró feladatsor

| 1. Az alábbi hiányos mondatok az alvázról szólnak. Egészítse ki a hiányos mondatokat a szövegmező kitöltésével! A helyes megoldást minden szövegmező esetében egy szóval határozza meg! Az a járművek stabil váza, amelyre az egyes rögzíthetők. Az alváz legyen , de szilárd és . Tehergépkocsik és terepjáró járművek esetében főként felépítéssel rendelkező alvázkeretet alkalmaznak, személygépkocsik és autóbuszok esetében az karosszériát részesítik előnyben. 1 pont
2. Hány részből áll a részben önhordó kocsiszekrény alvázkerete? Válassza ki a helyes megoldást!
| egy részből áll, amelyben két hossztartó és több kereszttartó található
| két részből áll, létraszerű alvázkeretből és padlókeretből
| három részből áll, első, középső és hátsó alvázkeretből
| két részből áll, az első és hátsó alvázkeretből, amelyek a karosszériához csatlakoznak
1 pont
3. Az alábbi állítások a létraszerű alvázkeretről, a padlókeretes alvázkeretről, a részben önhordó kocsiszekrényről és az önhordó karosszériáról szólnak. Válassza ki a megfelelő szám szövegmezőbe gépelésével az egyes állításokról, hogy melyik típushoz tartoznak! 1: létraszerű alvázkeret 2: padlókeretes alvázkeret 3: részben önhordó kocsiszekrény 4: önhordó karosszéria
Állítás | Típus
A hossz és kereszttartókat a kocsiszekrény padlójával hegesztik össze. |
A merevség csökkenése nélkül nem lehet belőle részeket elhagyni. |
Általában két hossztartóból és több kereszttartóból áll, amelyeket szegecseléssel, hegesztéssel vagy csavarozással kötnek össze. |
Az első és hátsó elemeket rendszerint csavarozással rögzítik a karosszériához |
Ezzel az építésmóddal nagy csavarodási merevségű és jól terhelhető, de magasabb súlypontú és viszonylag nehéz jármű hozható létre. |
Ezzel az építésmóddal nagy csavarodási merevségű, alacsony súlypontú jármű készíthető. |
Része a padlólemez, amely az alvázkeret pótolja. |
Részegységei viszonylag könnyen cserélhetők. |
Tartalmazza a csomagtérfeneket és a kerékdobokat is. |
1 pont
4. Mi a passzív biztonsági rendszerek fő feladata? Válassza ki a helyes megoldást!
| stabil haladás biztosítása egyenes irányban
| a balesetek kialakulási kockázatainak csökkentése, biztonsági tartalékok képzésével.
| primer és másodlagos biztonsági zóna biztosítása
| amennyiben a baleset elkerülhetetlen, a passzív biztonsági rendszerek csökkentik a baleset során bekövetkező sérülések vagy halál kockázatát
1 pont
5. Az alábbiak közül melyik rendszer tartozik a belső biztonsági zónához? Válassza ki a megfelelő válaszokat!
| blokkolásgátló rendszer (ABS)
| megfelelően hangolt kerékfelfüggesztés és futómű
| biztonsági övek és övfeszítők
| biztonsági ajtók és ajtózárak
| biztonsági kormányoszlop
| karosszériába integrált lökhárítók
| légzsákrendszer
| biztonsági üveg
| gyűrődőzónákkal ellátott karosszéria
| menetstabilizáló rendszer (ESP)
1 pont