KURZUS: Járműszerkezetek II.

MODUL: III. modul: Elektronikus asszisztens rendszerek

Modulzáró feladatsor

| 1. Az alábbi képen a balesetek elektronikus érzékelőkkel és beavatkozó egységekkel történő elkerülésének lehetőségeit bemutató hiányos folyamatábrát láthat, ahol a hiányzó folyamat-elemeket számjelöléssel látták el.
Határozza meg a folyamatok helyes megnevezését a számjelölések szövegmezőbe gépelésével!
Folyamat-elem megnevezése | Számjelölés
Érzékelők |
Hosszirányú stabilizálás |
Járműdinamika |
Keresztirányú stabilizálás |
Kormányzás |
Környezet |
3 pont
2. Az alábbi állítások vezetéstámogató rendszerek kialakításáról, jellemzőiről szólnak. Állapítsa meg az egyes állításokról, hogy azok igazak vagy hamisak!
A gépkocsivezetőket támogató asszisztens rendszerek bizonyos helyzetben (pl. túl sok információ megjelenítése) a vezetők terhelését növelheti. |
A haszonjárműveknél az első vezetéstámogató rendszernek az idegen erővel működtetett fékrendszert tekinthetjük. |
A vezetéstámogató rendszerek a nagyobb komfort mellett a gépkocsi gazdaságosabb üzemeltetéséhez is hozzájárulhatnak. |
A vezetéstámogató rendszerek beépítésével a döntések lehetőségét meghagyjuk a vezetőnek egyúttal a járművezetéssel kapcsolatos felelősségét is csökkenthetjük. |
A vezetéstámogató rendszerek beépítésével az autózás élménye is elveszik. |
Feladatukat tekintve vannak olyanok, melyek a tájékozódást segítik, vannak, amelyek áttekintést adnak a közvetlen környezet közlekedési eseményeiről, illetve a biztonságosabb közúti közlekedést szolgálják. |
3 pont
3. Milyen műveleteket hajthat végre a Line Departure Warning (LDW) rendszer? Válassza ki a helyes megoldásokat!
| automatikusan vezetheti a sávban a gépkocsit
| enyhe kormánykorrekciót hajthat végre
| féknyomás kivezérlésére adhat parancsot az ESP rendszernek a CAN hálózaton keresztül
| jelzést adhat a kormánykerék rezgetésével
1 pont
4. Mekkora területet felügyel a Closing Velocity System (CVS) rendszer? Válassza ki a helyes megoldást!
| a jármű előtti 10 m-es szakaszt
| a jármű előtti 2 m-es szakaszt
| a jármű előtti 25 m-es szakaszt
| a jármű körüli 10 m-es zónát
1 pont
5. Milyen érzékelőt alkalmaznak a holttérfigyelő (Blind Spot Detection) rendszerben? Válassza ki a helyes megoldást!
| nagy fényerődinamikájú CMOS optikai érzékelőket
| nagy látószögű, 24 GHz frekvenciájú radar érzékelőket
| NIR vagy FIR kamerarendszert
| ultrahangos érzékelőket
1 pont
6. Az alábbi képen a közeli infravörös fénnyel működő éjszaka látó (Nightvision) berendezés felépítését bemutató ábrát láthat, ahol az egyes részegységeket számjelöléssel látták el.
Határozza meg az egyes részegységek helyes megnevezését a számjelölések szövegmezőbe gépelésével!
Részegység megnevezése | Számjelölés
Display / HMI / HUD |
ECU |
IR fényforrás |
IR fényforrás vezérlőegység |
Kiértékelő algoritmus |
NIR kamera |
3 pont
7. Milyen hullámhosszú infravörös fényt alkalmaznak a FIR éjjellátó rendszerekben? Válassza ki a helyes megoldást!
| 16-24 μm
| 6-12 μm
| 0,5 μm
| 0,9 μm
1 pont
8. Milyen módon detektálja az objektumokat a LIDAR rendszer érzékelője? Válassza ki a helyes megoldást!
| a jel-futásidő megállapításával és a doppler effektus alkalmazása révén
| az objektumok helyzetének megállapítása a háromszögelési módszerrel történik
| kúp alakú infravörös fényimpulzusok kibocsátásával
| nagy sávszélességű frekvenciával működő jeladók segítségével
1 pont