KURZUS: Járműszerkezetek III.

MODUL: I. modul: Járművekben alkalmazott csővezetékek, csőszerelvények, szelepek, nyomástárolók

2. lecke: Nyomástárolók, edények szerkezeti kialakításai, szelepek

| Cél: A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a járművekben használatos szelepek és nyomástároló edények a jellemző tulajdonságait, azok alkalmazási lehetőségeit, továbbá anyaghasználatukat.
Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
elmagyarázni a szelepek feladatát felsorolni különleges alkalmazású szelepfajtákat a nyomástároló edények alkalmazásának területét a járművekben felsorolni a gyártási folyamatát elmagyarázni jelöléseit felismerni
Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 45 percre lesz szüksége.
Kulcsfogalmak
szelep szerelvény biztonsági szelep közeg edények nyomástárolók kiegyenlítő tartály

| Önellenőrző kérdések
Illessze be a mondatba a helyes értéket! Varrat nélküli cső ... átmérőig gyártható.
| 400 mm
| 150 mm
| 350 mm
| 275 mm
2. Válassza ki, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A szeleptányér nyitása a csővel párhuzamosan történik. |
3. Soroljon fel két példát a biztonsági szelepre!
4. Válassza ki a helyes megoldást! Ha egy tartály 1<L/D<2 alak aránnyal rendelkezik, akkor az a tartály...
| karcsú tartály.
| zömök tartály.
| arányos tartály.