KURZUS: Közlekedési üzemtan I.

MODUL: Forgalomtechnika

Modulzáró felmérés

| Modulzáró felmérés
Ön a modul végére ért. Előrehaladásáról információt kap, ha kitölti a modulzáró tesztet. Ezzel oktatójának is tájékoztatást nyújt arról, hogy hol tart a vizsgára való felkészülésben.

| Jelölje meg az igaz állításokat!
| A kollektivitás azt jelenti, hogy az egyéni és a tömegközlekedés ugyanazon a pályán történik.
| Az individualitás azt jelenti, hogy a közlekedés résztvevői nincsenek menetrendszerű kényszernek kitéve.
| Az individualitás azt jelenti, hogy a közlekedés résztvevői teljes mozgásszabadsággal rendelkeznek.
| A komplexitás azt jelenti, hogy a közúton mindenféle járműfajta közlekedik.
| A kollektivitás azt jelenti, hogy a tömegközlekedést előnyben kell részesíteni.
1 pont
Jelölje meg az igaz állításokat!
| A pillanatnyi jellemzők esetén a jelek felvétele egy meghatározott keresztmetszeten, meghatározott időpontban történik.
| Az időbeli jellemzők esetén a jelek felvétele egy meghatározott keresztmetszeten, hosszabb időszak alatt történik.
| A térbeli jellemzők esetén a jelek felvétele egy meghatározott hosszabb útszakaszon, és hosszabb idő alatt történik.
| A momentán jellemzők esetén a jelek felvétele egy meghatározott, hosszabb útszakaszon, egy meghatározott időpillanatban történik.
| A lokális jellemzők esetén a jelek felvétele egy meghatározott, hosszabb útszakaszon, egy meghatározott időpontban történik.
1 pont
Jelölje meg az igaz állításokat!
| A forgalomsűrűség maximális értékénél a forgalomnagyság nulla.
| A maximális forgalomsűrűség esetén adódik maximálisra a forgalomnagyság.
| A forgalomsűrűség maximális értékénél a forgalomnagyság is maximális.
| A forgalomnagyságot az F = D * v összefüggés felhasználásával számítjuk.
| A forgalomsűrűség mértékegysége j/nap, E/nap.
1 pont
Jelölje meg az igaz állításokat! A sebességeloszlási összeggörbe
| elhelyezkedése független a járművek sebességétől és a forgalmi viszonyoktól.
| elhelyezkedése és alakja függ a sebességi előírásoktól.
| inflexiós pontjához tartozó sebesség az átlagsebesség.
| a sebességeloszlási görbe (Gauss-görbe) deriváltja.
| 25 %-os pontjához tartozó sebesség az ún. akadályoztatási sebesség.
1 pont
Jelölje meg az igaz állításokat! Különálló jelzőlámpás forgalomirányítás esetén
| az állandó időterv szerint működő (fix programos) rendszer a leggyakoribb.
| a program választó rendszernél a berendezés maga készíti a programot
| Az időterv szerint működő jelzőlámpáknál minimum három program van beépítve
| a zöldidő nyújtásos rendszer esetén a periódusidő és a zöldidők aránya is - a forgalomnak megfelelően - változtatható
| a közbenső idő minimális értéke 10s, indokolt esetben 7s.
1 pont
Jelölje meg az igaz állításokat! Vonalon összehangolt jelzőlámpás forgalomirányítás esetén
| a szimultán rendszer csak egymáshoz közel levő csomópontokra alkalmazható
| a rugalmas progresszív rendszernél az egyes csomópontokban a fázisidők különbözőek
| a merev progresszív rendszernél az egyes csomópontokban a periódusidők különbözőek
| a szinkron rendszer alkalmazásának feltétele a csomópontok közel egyenlő távolsága
| a váltakozó rendszernél az egymást követő csomópontok jelzőlámpái azonos jelzésképet mutatnak
1 pont