KURZUS: Közlekedési technika I.

MODUL: A szárazföldi közlekedés

A közlekedési pálya alépítménye

| A közlekedési pálya alépítménye
Tanulási célok A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| saját szavaival meghatározni a tömörségi fok fogalmát;
| saját szavaival megfogalmazni az utak földmunkáival kapcsolatos tömörségi előírásokat;
| saját szavaival megfogalmazni a CBR vizsgálat lényegét;
| saját szavaival megfogalmazni a teherbírás és a tömörség összefüggéseit;
| saját szavaival megfogalmazni a rézsűk kialakításával kapcsolatos követelményeket;
| saját szavaival megfogalmazni a földművek anyagával kapcsolatos követelményeket;
| saját szavaival megfogalmazni a közlekedési pályák víztelenítésének megoldásait;
| felsorolni a burkolatkárok csoportjait;
| saját szavaival megfogalmazni az olvadási kár keletkezését;
| saját szavaival megfogalmazni a jéglencse-képződés folyamatát;
| saját szavaival megfogalmazni a vízzsák kialakulásának folyamatát;
| saját szavaival megfogalmazni a vízzsák eltávolításának módját.
Tevékenységek Olvassa el a 27.-42. oldalt a jegyzetből! Határozza meg a tömörségi fok fogalmát! Állapítsa meg a földmű tömörségével kapcsolatos hazai előírásokat! Állapítsa meg a CBR vizsgálat lényegét! Állapítsa meg a teherbírás és a tömörség összefüggéseit! Tanulmányozza át a rézsűk kialakítására vonatkozó előírásokat utak és vasutak földmunkáinál! Tanulmányozza át a földművek anyagával kapcsolatos követelményeket! Tanulmányozza át a közlekedési pályák víztelenítésének megoldásait! Állapítsa meg a burkolatkárok csoportjait! Tanulmányozza át az olvadási kár kelekezésének folyamatát! Tanulmányozza át a jéglencse-képződés folyamatát! Tanulmányozza át a vízzsák kialakulásának folyamatát! Tanulmányozza át a vízzsák eltávolításának menetét!
Összefoglalás A földművekkel szemben a legfontosabb követelmény a teherbírás. A kellő teherbírás érdekében a talajt megfelelő víztartalom mellett kellő tömörséggel kell beépíteni. Az utak földműveinél a tömörséget a tömörségi fokkal jellemzzük. A tömörségi fok a vizsgált talajállapothoz tartozó száraz térfogatsúly és a Proctor vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsúly viszonya (százalék). A talaj teherbíró képességét CBR vizsgálattal, tárcsás vizsgálattal és tárcsás behajlásméréssel állapítják meg. Az azonos tömörségi fokra tömörített különböző talajok teherbírása igen eltérő. A tömörség fokozása - optimális víztartalom mellett - növeli a teherbíró képességet. A töltés és a bevágás rézsűinek hajlását általában a töltés magasságától, illetve a bevágás mélységétől függően kell megválasztani. A 10 m-nél magasabb töltések, illetve a 10 m-nél mélyebb bevágások rézsűinek hajlását külön talajmechanikai vizsgálattal kell megállapítani. A földművek építésére felhasználható anyagokkal kapcsolatban szigorú előírások vannak, különösen a földművek felső, 50 cm-es rétegét illetően. A felső 50 cm-es rétegbe az útépítésnél csak I. csoportos, a vasútépítésnél csak A kategóriájú anyagok kerülhetnek. A jól elegyengetett talajt szaknyelven jól graduáltnak is szokták nevezni. A közlekedési pályák építése során gondoskodni kell a csapadékvíz és a felszín alatti vizek elvezetéséről. Az utak kötött talajú földműveiben a tél végén olvadási károk és fagykárok keletkezhetnek. Az olvadási károk a hólé hirtelen tavaszi elolvadásának hatására következnek be. A fagykárok a jéglencse-képződés folyamatával kapcsolatosak. A vasutak földműveinek meghibásodását a vízzsák kialakulása okozza.

| A közlekedési pálya alépítménye - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Egészítse ki a következő mondatot! A földművekkel szemben a legfontosabb követelmény a(z) .
Egészítse ki a következő mondatot! Vasútvonal és merev útburkolat esetén az útpálya-szerkezetek alatti 50 cm vastag talajrétegben a tömörségi fok %.
Egészítse ki a következő mondatot! A CBR vizsgálat lényege, hogy a vizsgált talajt egy cm átmérőjű hengerrel terhelve penetrációs kísérletet végzünk.
Az alábbiak közül melyik anyagot nem szabad beépíteni az útpálya-szerkezet alatti 50 cm-es rétegben?
| iszapos kavics
| lösz és márga
| szikes talajok
Egészítse ki a következő mondatot! Már a kezdeti stádiumban megfigyelhető a vízzsákos rézsűjén a környezetétől elütő, üdén zöldellő növényzet.