KURZUS: Közlekedéstechnika III.

MODUL: A közúti közlekedés irányítási rendszerei

Modulzáró feladatok

|  | 1. Az ábrán a forgalomirányító rendszer szabályozási sémája alapján azonosítsa a rendszer elemeit.
külső zavarok |
belső zavarok |
off-line kiértékelés |
forgalomirányító rendszer |
menetrendek, előírások |
járművek helyzeti adatai, üzemállapotok |
operatív intézkedések |
mérés regisztrálás |
1 pont
| 2. Az AVM rendszerben hogyan történik a menet közbeni utastájékoztatás?
| a) A fedélzeti számítógép önállóan végzi
| b) A központból - a járatnak megfelelően - kapott software alapján a fedélzeti számítógép végzi.
| c) A járművezető feladata az utastájékoztatás.
1 pont
| 3. Az AVM forgalomirányító rendszerben milyen technikai megoldásokkal tudják a menetrendszerinti járati útvonalon haladó jármű helyét azonosítani?
| a) Az útvonal mentén elhelyezett helykódadók segítségével
| b) A helykódadók és az állomáshelyeken történő ajtónyitással, valamint a kerék fordulatszámok számlálásával.
| c) A helykódadók és a jármű által megtett kerékfordulások száma alapján.
1 pont
A jellemzők betűjeleit ábécérendben, vesszővel elválasztva adja meg! | 4. Azonosítsa és rendszerezze a detektorok fajtái szerint az alábbi jellemzőket! (Némelyik tulajdonság több detektorra is jellemző.) a) a jármű által kisugárzott hőt érzékeli b) az áramjárta tekercs mágnesességét befolyásolja (változik a tekercs inpedanciája) c) közúti felhasználása elsősorban pontos sebességmérésre szolgál d) az útpálya burkolatába helyezik el e) a mérendő forgalmi sáv felett, vagy közvetlen mellette helyezik el f) a mérőszerkezetből kisugárzott jel visszaverődését érzékeli ultrahang detektor radar detektorok hurokdetektor infra detektor 1 pont
| 5. Az IVHS rendszernél értékelje az alábbi állításokat, hogy az igaz vagy hamis!
A rendszer a GPS-t használja helyzetmeghatározásra. |
Az önálló IVHS kétirányú adatforgalmat bonyolít a központ és a jármű között. |
A járműpark figyelő rendszer azonnal jelez a járművezető felé, ha nem a tervezett útirányban halad. |
A tanácsadói rendszer a jármű üzemeltetési központok részére nyújt széles körű információkat. |
A tanácsadói rendszernél a jármű és a bázis között kétirányú információcsere van. |
1 pont