KURZUS: Közúti forgalomtechnika

MODUL: 1. Forgalomlefolyás és forgalmi méretezés

1. modulzáró feladatsor

|  | 1. modulzáró feladatsor
| 1. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Az ábrán különböző sebességgel haladó járművek út-idő diagramját látja. Jelölje meg, melyik jármű halad a leglassabban!
| A v1 sebességű.
| A v2 sebességű.
| A v3 sebességű.
| A v4 sebességű.
1 pont
| 2. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Párosítsa az út-idő diagram egyes szakaszait a jármű mozgásának leírásához. Írja be a szakaszok számát a megfelelő mezőbe! (A négy számból hármat kell beírnia!) A jármű egyenletes sebességgel halad: A jármű lassít: A jármű áll: 3 pont
| 3. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésekre!
| 3/a Határozza meg a forgalomnagyság értékét a 100 m-nél található szelvény esetén jármű/perc, illetve jármű/óra mértékegységben! A forgalomnagyság az adott helyen F=jármű/perc. A forgalomnagyság az adott helyen F= jármű/óra. 2 pont
| 3/b Határozza meg az átlagos követési időt a fenti szelvény esetén! Az átlagos követési idő az adott helyen t=s/jármű. 1 pont
| 3/c Olvassa le az ábráról az 50 másodperchez tartozó forgalomsűrűséget és határozza meg az átlagos követési távolságot! Az 50 másodperchez tartozó forgalomsűrűség D=jármű/km. Az átlagos követési távolságot L=m. 2 pont
| 4. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésekre!
| 4/a Határozza meg a fenti sebesség-eloszlási ábra alapján a 80%-os sebesség értékét! A 80%-os sebesség km/h. 1 pont
| 4/b Hány km/h az a sebesség, amelyet a járművek 40%-a nem lép túl? A járművek 40%-a nem lépi túl a km/h-s sebességet. 1 pont
| 4/c Hány km/h az a sebesség, amelynél a járművek 40%-a gyorsabban halad? A járművek 40%-a gyorsabban halad, mint km/h. 1 pont
| 5. Mit értünk 85%-os sebesség alatt?
| Az a sebesség, amellyel a járművek 85%-a halad.
| Az a sebesség, amelynél a járművek 85%-a gyorsabban halad.
| Az a sebesség, amelynél a járművek 85%-a lassabban halad.
| Az a megengedett sebesség, amelyet a járművek 85%-a lép túl.
1 pont
| 6. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésekre!
| A fenti két sebesség-eloszlási görbe alapján jelölje meg az igaz állításokat!
| Az "a"-val görbe esetén a járművek átlagsebessége nagyobb.
| Az "a"-val jelölt görbe esetén a 80%-os sebesség kisebb.
| A "b"-vel jelölt görbe esetén a 20%-os sebesség nagyobb.
| A "b"-vel jelölt görbe esetén a sebességek szórása kisebb.
1 pont
| 7. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Jelölje meg, melyik forgalom-ingadozásra jellemző a fenti görbe!
| A forgalom napi ingadozására.
| A forgalom heti ingadozására.
| A forgalom éves ingadozására.
1 pont
| 8. Jelölje meg az alábbiak közül a mértékadó óraforgalom definícióját!
| A mértékadó forgalom az az óránkénti forgalmi érték, melyet a forgalom naponként 12 órán át elér, ill. meghalad.
| A mértékadó forgalom az a naponkénti forgalmi érték, melyet a forgalom évenként 50 napon át elér, ill. meghalad.
| A mértékadó forgalom az a naponkénti forgalmi érték, melyet a forgalom naponként 50 percen át elér, ill. meghalad.
| A mértékadó forgalom az óránkénti forgalmi érték, melyet a forgalom évenként 50 órán át elér, ill. meghalad.
1 pont
| 9. Az alábbi adatok alapján határozza meg az adott útvonal átlagos forgalmát! Az útvonal három szakaszból áll, az alábbiak szerint: Az átlagos forgalom: E/nap. 1 pont
| 10. Jelölje meg az alábbiak közül a helyes állítást!
| Ahogy nő egy adott út kapacitásának kihasználtsága, úgy nő az elérhető menetsebesség és a szolgáltatási szint.
| Ahogy csökken egy adott út kapacitásának kihasználtsága, úgy nő az elérhető menetsebesség és a szolgáltatási szint.
| Ahogy nő egy adott út kapacitásának kihasználtsága, úgy csökken az elérhető menetsebesség és nő a szolgáltatási szint.
| Ahogy csökken egy adott út kapacitásának kihasználtsága, úgy csökken az elérhető menetsebesség és nő a szolgáltatási szint.
1 pont
| 11. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésekre!
| Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!
Az 1 számmal jelölt görbe alacsonyabb szolgáltatási szinthez tartozik. |
Az 1 számmal jelölt görbe esetén a forgalomsűrűség kisebb. |
1 pont
| 12. Döntse el, hogy az alábbi mondat tagmondatai igazak-e, illetve van-e összefüggés a tagmondatok között!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
Alacsony szolgáltatási szint esetén a sebesség-eloszlási görbe meredekebb, mert az oszlopban haladó járművek sebességének szórása nagy. |
A | B | C | D | E
1 pont
| 13. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak arra a forgalomra, amelynek nagysága egyenlő az út teljesítőképességével!
| A forgalom huzamosabb ideig nem tartható ezen a nagyságon.
| A forgalmi helyzet stabil.
| A folyamatos forgalom különböző típusú, tulajdonságú járművek esetén nehezen biztosítható.
| A folyamatossági, sebesség-egyenletlenségi zavar nem vezet forgalmi torlódáshoz.
1 pont
| 14. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Ha egy úton a kapacitáshoz közeli forgalomnagyságot engedünk meg, akkor a forgalom kis sebességgel, alacsony szolgáltatási színvonalon bonyolódik le. |
1 pont
| 15. Legyen a forgalomnagyság F= 1440 jm/óra. Ez alapján oldja meg a következő feladatokat!
Javasoljuk, hogy használja az Excelt a megoldás során! | 15/a. Mennyi a valószínűsége annak, hogy 1 perc alatt pontosan 20 jármű érkezik? (Az eredményt 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül adja meg!) A keresett valószínűség: 2 pont
| 15/b. Mennyi a valószínűsége annak, hogy 1 perc alatt 6, vagy annál kevesebb jármű érkezik? (az eredményt 3 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül adja meg!) A keresett valószínűség: 2 pont
| 16. Legyen a forgalomnagyság F= 2000 jm/óra. Ez alapján oldja meg a következő feladatokat!
| 16/a Mennyi a valószínűsége annak, hogy két jármű között a követési idő legfeljebb 2 másodperc? (Az eredményt 3 tizedesjegyre kerekítve adja meg!) A keresett valószínűség: 2 pont
| 16/b Mennyi a valószínűsége annak, hogy két jármű között a követési idő legalább 2 másodperc? (Az eredményt 3 tizedesjegyre kerekítve adja meg!) A keresett valószínűség: 2 pont
| 17. Egy jelzőlámpás kereszteződés egyik irányában a tilos-idő 20 s, a periódusidő 60 s. Határozza meg az egy járműre jutó átlagos időveszteséget! Az egy járműre jutó átlagos időveszteség (2 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül): s. 2 pont
| 18. Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!
A határidőköz nem függ a főirányban érkező járművek sebességétől. |
A határidőköz függ a a forgalmi manőver típusától. |
1 pont
| 19. Az alábbi ábra az alárendelt irány átlagos időveszteségét mutatja a főirány forgalma és az alárendelt irány forgalma függvényében Az ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Olvassa le az ábráról, hogy a mellékirány fm=100 J/h és a főirány 1200 J/h forgalma esetén mekkora az átlagos időveszteség, majd írja be az értéket a mezőbe! A fenti feltételek mellett az átlagos időveszteség:s. 1 pont
| 20. Az alábbi ábra a várakozó járművek átlagos számát mutatja a főirány forgalma és az alárendelt irány forgalma függvényében Az ábra alapján válaszoljon a kérdésekre!
| 20/a Olvassa le az ábráról, hogy a mellékirány fm=400 E/h és a főirány 600 J/h forgalma esetén mennyi lesz a várakozó járművek átlagos száma, majd írja be az értéket a mezőbe! A fenti feltételek mellett a várakozó járművek átlagos száma db. 1 pont
| 20/b Olvassa le az ábráról, hogy ha a mellékirány forgalma fm=200 E/h, akkor a főirány mekkora forgalma esetén lesz a várakozó járművek átlagos száma 1, majd írja be az értéket a mezőbe! A fenti értékek a főirány J/h forgalma esetén alakulnak ki. 1 pont
| 21. Legyen a határidőköz 16 másodperc. A főirányból 225 jármű érkezik óránként. Határozza meg az alárendelt irány kapacitását! (A valószínűségi értéknek a kerekítés nélküli első három számjegyével számoljon! ) Az alárendelt irány kapacitása (egész értékre kerekítve): jm/h. 2 pont
| 22. Egy jelzőlámpás kereszteződés egyik irányában a tilos-idő 50 s, a periódusidő 120 s. Határozza meg az egy járműre jutó időveszteséget! Az egy járműre jutó átlagos időveszteség (2 tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül): s. 2 pont