KURZUS: Közúti forgalomtechnika

MODUL: 2. Pályaszakaszok és csomópontok forgalomszabályozása

2. modulzáró feladatsor

|  | 2. modulzáró feladatsor
| 1. Párosítsa az egyes optikai vezetőeszközök nevét azok ábráihoz! Írja be a képek betűjelét a megfelelő mezőbe! (A négyből hármat kell beírnia!)
| Írja be a betűket a megfelelő mezőbe! Az optikai vezetősáv a(z)jelű ábrán látható. A vezetőoszlop a(z) jelű ábrán látható. A nyíl alakban sávozott terelőtábla a(z)jelű ábrán látható. 1 pont
| 2. Jelölje meg az alábbiak közül a jelzőtáblák elhelyezésének általános szempontjait!
| Törekedni kell kevés tábla alkalmazására.
| Inkább a helyes közlekedést, mint a tilalmakat kell jelölni.
| A táblák méreteit és elhelyezésük távolságát az érvényesség helyétől a tervezési sebességtől függetlenül kell meghatározni.
| A legkörültekintőbben biztosítsuk azok minden időben való láthatóságát.
| A szabványos jelzőtáblákhoz hasonló táblák, jelek és feliratok elhelyezése csak lakott területen belül megengedett.
1 pont
| 3. Döntse el, hogy az alábbi mondat tagmondatai igazak-e, illetve van-e összefüggés a tagmondatok között!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
A sebességszabályozás célja minden esetben a járművek kialakult sebességének csökkentése, mert kisebb sebesség mellett a járművezetők könnyebben felismerhetik és elkerülhetik az úton előforduló veszélyhelyzeteket. |
A | B | C | D | E
1 pont
| 4. Jelölje meg, hogy az alábbiak közül mit értünk váltakozó irányú sávhasználat alatt!
| Az adott forgalmi sávból több irányba lehet kanyarodni.
| Az adott sávban lehetőség van arra, hogy a járművek megforduljanak.
| Az adott sávon ellentétes irányú forgalom haladhat a forgalom adott irányú nagyságának megfelelően.
| Az adott sáv egy többsávos út része, és a különböző irányokba haladó járművek közül az veszi igénybe, amelyik éppen előz.
1 pont
| 5. Jelölje meg az alábbiak közül az egyirányú utak hátrányait!
| A tájékozódási bonyolultabb.
| A csomóponti szabályozás nehezebb.
| A csomópontok kapacitása csökken.
| Kevésbé biztonságos, mint a kétirányú közlekedés.
| Egy adott cél eléréséhez szükséges út hossza általában nő.
| A közforgalmú közlekedési eszközök útvonalának megtervezése nehezebb.
1 pont
| 6. Az ábra alapján oldja meg a feladatot!
| Párosítsa az ábrán látható csomóponti elemekhez az alábbi fogalmakat! Írja be az ábra betűjelét a megfelelő mezőbe! Jármű előosztályozó: Felálló-befogadó sáv: Járműfelállási szakasz: Jobbról bekanyarodó, bekapcsolódást segítő sáv: Jobbra kanyarodó sáv: Járműosztályozó: 3 pont
| 7. Jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyik fogalmat írja le e következő meghatározás: "a járművezetőnek legyen ideje felkészülni a csomóponti mozgásokra."!
| A csomópont felismerhetősége.
| A csomópont áttekinthetősége.
| A csomópont felfoghatósága.
| A csomópont járhatósága.
1 pont
| 8. Jelölje meg az alábbiak közül a körforgalmú csomópontok jellemzőit!
| A körbehaladás az óramutató járásával megegyező.
| A haladási iránytól balra középsziget van.
| Elsőbbsége a körpályán haladóknak van.
| A körbehaladás több sáv esetén is csak egyirányú is lehet.
1 pont
| 9. Jelölje meg az alábbiak közül azokat az állításokat, amelyek igazak a körforgalmú csomópontokra!
| Előnyösen alkalmazhatók közel azonos forgalomnagyságú utak kereszteződésénél.
| Nem alkalmasak a forgalom csillapítására.
| Alkalmazása esetén nő a zajterhelés és a károsanyag-kibocsátás.
| A jelzőlámpás csomóponténál nagyobb az áteresztő-képessége.
| Tervezése egyszerű.
| Forgalombiztonsági szempontból hátrányos.
| Gazdaságosabb, mit a forgalomirányító berendezések.
1 pont
| 10. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
| Párosítsa az alábbi ábra jelöléseit az egyes megnevezésekhez! Írja be a megfelelő betűt a mezőkbe! Ha nem talál megoldást, a mezőbe írjon "-"jelet! Közvetlen (direkt) ág: Átmenő főpálya: Közvetett (indirekt) ág: Félig közvetlen (féldirekt) ág: 2 pont
| 11. Jelölje meg az alábbiak közül a közvetlen összekötő ágra vonatkozó meghatározást!
| A jobbra kanyarodást egy jobbirányú kiválás előzi meg, majd egy kissugarú hurokívben 270° körüli szögű visszafordulás után különszinten keresztezi a kívánt forgalmi irányt.
| A két összekötendő főirányt a legkisebb irányváltoztatással, közvetlenül, műtárgy nélkül köti össze.
| A balra kanyarodást jobbra történő kiválás és elkanyarodás előzi meg, ezután 90° körüli balra kanyarodással.
1 pont
| 12. Az alábbiak közül jelölje meg a lassítósávok jellemzőit!
| A járművek főpályáról történő kiválását segítik.
| A szükséges hosszat 2 m/s2 sebességváltozás figyelembe vételével számítjuk.
| A járművek becsatlakozását könnyítik meg.
| A hossz méretezéséhez 1 m/s2 sebességváltozást veszünk alapul.
1 pont
| 13. Jelölje meg, melyik fogalomra vonatkozik az alábbi meghatározás: "A keresztező, vagy fonódó mozgásokat tartalmazó fázisok esetén a kihaladó fázis zöldidejének vége és a behaladó fázis zöldidejének eleje közötti biztonsági idő; másodpercre felfelé kerekítve."!
| A fázisidőre.
| Az ürítési időre.
| A periódusidőre.
| A közbenső időre.
1 pont
| 14. A fényjelző készülék működtetési módok közül melyiket írja le az alábbi meghatározás: "A fázisonként 2-2 detektoron mért adatokból egy mikroszámítógép periódusonként új fázistervet készít."?
| Állandó időtervű.
| Forgalomfüggő.
| Forgalom által szabályozott.
1 pont
| 15. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Mit jelent az ábrán megjelölt "914" adat?
| Adány felől Bolyk irányába 914 egységjármű halad óránként.
| Bolyk felől Adány irányába 914 egységjármű halad óránként.
| Erdősgyarmat felől Adány irányába 914 egységjármű halad óránként.
| Erdősgyarmat felől Bolyk irányába 914 egységjármű halad óránként.
1 pont
| 16. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások igaz vagy hamis!
A jelzőberendezésnek nem kell mindenképpen a csomópont valamennyi irányára kiterjednie. |
1 pont
| 17. Az ábra alapján oldja meg a feladatot!
| 14/a Jelölje meg, hány fázisú az ábrázolt irányítás?
| 2
| 3
| 4
1 pont
| 17/b Milyen az irányítás jellege?
| Konfliktusos.
| Konfliktus nélküli.
1 pont
| 18. Jelölje meg, mit értünk jelzőlámpás csomópont esetén teljesítőképesség alatt!
| Az egy óra alatt lezajló fázisok száma.
| Az egy óra alatti zöldidők összege.
| Az egy óra alatt áthaladni képes járműszám E/órában.
| Az egy óra alatt periódusok száma.
1 pont
| 19. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Írja be az ábrán látható számokat a megfelelő mezőbe! Az útazonosító táblát a(z)szám jelöli. Az útirányjelző táblát a(z)szám jelöli. Az útvonal-megerősítő táblát a(z)szám jelöli. Az útirány előjelző táblát a(z)szám jelöli. A kijárati útirány jelző táblát a(z)szám jelöli. 3 pont
| 20. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Jelölje meg, hogy melyik ábra utal tehermentesítő útra!
| Az 1-gyel jelölt.
| A 2-vel jelölt.
1 pont
| 21. Jelölje meg az alábbiak közül a közterületi információs táblák elhelyezésének szabályait!
| Közúti jelzőtáblákat nem takarhatnak.
| Közúti jelzések tartószerkezetére nem szerelhetők.
| Elsőrendű (országos) főutak átkelési szakaszain alkalmazhatók.
| Az út szélétől 1,5 m-nél, kiemelt szegélytől 1,0 m-nél távolabb legyenek.
| 70 km/ó megengedett sebesség feletti utak mellett is alkalmazhatók.
| Többsávos vagy osztott pályás utakon nem helyezhetők el.
| Kihelyezésükhöz külön engedélyek kellenek.
2 pont
| 22. Jelölje meg, mit értünk a járművek esetén holttéren!
| A jármű körül az a térrész, amelyet a járművezető elől valami eltakar.
| A jármű körül az a térrész, amelyből az adott járművet nem lehet látni.
| A jármű körül az a térrész, amelyet a jármű más közlekedők elől eltakar.
1 pont
| 23. Egészítse ki az alábbi mondatot! A járművezető közlekedésének észlelését 3 főbb tényező befolyásolja: az idő, a(z)és a közlekedésben résztvevő többi ember. 1 pont