KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: II. modul: Közúti közlekedési üzemtan

14. lecke: A közúti áruszállítási üzemtan alapjai

|  | Tanulási célok
| A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Csoportosítani az árukat a szállítás szempontjából;
| Csoportosítani az árukárokat a szállítás szempontjából;
| Felsorolni a szállításhoz alkalmazandó jármű jellegét meghatározó tényezőket;
| Csoportosítani a közúti áruszállító járműveket;
| Saját szavaival meghatározni a tehergépkocsi, a pótkocsi, a félpótkocsi, a járműszerelvény és a nyerges gépkocsiszerelvény fogalmát;
| Csoportosítani a tehergépjárműveket felépítményük szerint;
| Csoportosítani a különleges tehergépjárműveket;
| Csoportosítani a vontatókat;
| Csoportosítani a pótkocsikat;
| Csoportosítani a a járművekkel szemben támasztható követelményeket;
| Felsorolni a motorteljesítménnyel kapcsolatos követelményeket;
| Felsorolni a jármű tömegével kapcsolatos paramétereket;
| Felsorolni a tehergépjárművek geometriai jellemzőit;
| Felsorolni a jármű tömegével kapcsolatos előírásokat;
| Felsorolni a jármű geometriai méreteivel kapcsolatos előírásokat;
| Saját szavaival meghatározni az első és a hátsó terepszög, valamint a hosszirányú szabadmagasság sugár fogalmát;
| Rendszerezni a rakodógépeket;
| Felsorolni, hogy mire kell ügyelni a jármű megrakásakor;
| Saját szavaival megfogalmazni az árunak megfelelő tehergépjármű kiválasztásának szempontjait;
| Csoportosítani az áruszállító járatok típusait;
| Saját szavaival meghatározni az áruszállító járat fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni a forduló fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni a járatforduló fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni az egyszerű járat fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni az összetett járat fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni a sokszög járat fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni a váltó rendszerű szállítás fogalmát;
| Saját szavaival megfogalmazni, hogy mikor tekinthető egy szállítási feladat adottnak;
| Meghatározni a szükséges gépkocsiszám közelítő értékét;
| Meghatározni a helyettesítéshez szükséges (keresett) járműszámot.
| Tevékenységek
| Tanulmányozza át a tankönyv 93.-115. oldalát! (Fülöp Gábor et al.: Közlekedési üzemtan II., Universitas-Győr Nonprofit Kft.) Csoportosítsa az árukat a szállítás szempontjából! Gyűjtse össze a szállításhoz alkalmazandó jármű jellegét meghatározó tényezőket! Csoportosítsa a közúti áruszállító járműveket! Határozza meg a tehergépkocsi, a pótkocsi, a félpótkocsi, a járműszerelvény és a nyerges gépkocsiszerelvény fogalmát! Csoportosítsa a tehergépjárműveket felépítményük szerint! Csoportosítsa a különleges tehergépjárműveket! Csoportosítsa a vontatókat! Csoportosítsa a pótkocsikat! Csoportosítsa a a járművekkel szemben támasztható követelményeket! Gyűjtse össze a motorteljesítménnyel kapcsolatos követelményeket! Gyűjtse össze a jármű tömegével kapcsolatos paramétereket! Gyűjtse össze a tehergépjárművek geometriai jellemzőit! Gyűjtse össze a jármű tömegével kapcsolatos előírásokat! Gyűjtse össze a jármű geometriai méreteivel kapcsolatos előírásokat! Határozza meg az első és a hátsó terepszög, valamint a hosszirányú szabadmagasság sugár fogalmát! Rendszerezze a rakodógépeket! Tekintse át, hogy mire kell ügyelni a jármű megrakásakor! Fogalmazza meg az árunak megfelelő tehergépjármű kiválasztásának szempontjait! Csoportosítsa az áruszállító járatok típusait! Határozza meg az áruszállító járat fogalmát! Határozza meg a forduló fogalmát! Határozza meg a járatforduló fogalmát! Határozza meg az egyszerű járat fogalmát! Határozza meg az összetett járat fogalmát! Határozza meg a sokszög járat fogalmát! Határozza meg a váltó rendszerű szállítás fogalmát! Fogalmazza meg, hogy mikor tekinthető egy szállítási feladat adottnak! Határozza meg a szükséges gépkocsiszám közelítő értékét! Határozza meg a helyettesítéshez szükséges (keresett) járműszámot!
| Összefoglalás
| Árujellemzők a közúti szállítás szempontjából Az áruk csoportosítása Az árukat érő igénybevételek a továbbítás folyamán A közúti áruszállító járművek üzemtani jellemzői A közúti áruszállító járművek csoportosítása A tehergépjárművek műszaki jellemzői az üzemtan szempontjából A teherjárművek megrakása A rakodógépek Az áru elhelyezése a rakfelületen Az árunak megfelelő tehergépjármű kiválasztása A közúti áruszállításszervezés alapjai Az áruszállító járatok típusai Gyakorlati üzemtani feladatok

|  | Önellenőrző feladatok
| Töltse ki az alábbi feladatlapot!
| Egészítse ki a következő mondatot! Egy elfogadható nagyteherbírású gépkocsinak a 6%-os emelkedésű úton 30 km/óra sebességet tartani kell tudnia.
| Egészítse ki a következő mondatot! Egyetlen nagyteherbírású gépkocsi-szerelvény áthaladása által okozott igénybevétel több személygépkocsi áthaladásával egyenértékű.
| Egészítse ki a következő mondatot! A tehergépjármű megengedett legnagyobb a talajtól mérve 4,00 m, szélessége pedig 2,50 m lehet.
| Egészítse ki a következő mondatot! A szabadmagasság tulajdonképpen azt mutatja, hogy a jármű milyen domborulatú úton tud még haladni anélkül, hogy a kerekeken kívül bármely más része érintené a talajt.
| Egészítse ki a következő mondatot! A jármű megrakásakor, ha nyitott rakfelületű járművel kell szállítani, törekedjünk arra, hogy a(z) méretű, felületű tárgyak a vezetőfülkéhez közel kerüljenek.
| Egészítse ki a következő mondatot! A(z) a járaton belül a jármű megrakásától a teljes kiürítéséig megtett távolságot jelenti.