KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: IV. modul: Járműmotorok

21. lecke: A motor főbb szerkezeti elemei

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet II. fejezetének 9-18. oldalán található tananyagot. (Zwikli Sándor dr. szerk. Közlekedéstechnika II., Universitas-Győr Nonprofit Kft.) A szöveg tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen: - Ábra alapján ismerje fel a soros, a V-elrendezésű és a kiforgatott motorokat. - Fogalmazza meg, mi a hengerpersely alkalmazásának indoka. - Sorolja fel, milyen előírásokat fogalmaznak meg a gyártók a hengerfejcsavarok meghúzásával kapcsolatban. - Fogalmazza meg a forgattyús mechanizmus feladatát. - Fogalmazza meg, miért van szükség a motorban lendkerékre. - Ábra alapján azonosítsa a következő alkatrészeket: dugattyú, hajtórúd, forgattyústengely, lendkerék. Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha - Ábra alapján felismeri a dugattyút, a hajtórudat, forgattyústengelyt és a lendkereket. - Ábra alapján felismeri a soros, a V-elrendezésű és a kiforgatott motorokat. - A hengerpersely alkalmazásának indokával kapcsolatos állításokról el tudja dönteni, hogy azok igazak vagy hamisak. - Felsorolásból ki tudja választani a hengerfejcsavarok meghúzásával kapcsolatos előírásokat. - Felsorolásból ki tudja választani a forgattyús mechanizmus feladatát. - A lendkerék alkalmazásának indokával kapcsolatos állításokról el tudja dönteni, hogy azok igazak vagy hamisak.
| További információk a tananyaghoz
| Az alábbi ábra a soros elrendezésű motor forgattyús mechanizmusának főbb elemeit mutatja be.
A forgattyús mechanizmus főbb elemei
1. ábra
Az ábra csak a forgattyús mechanizmust mutatja be, nem érzékelteti a motor működését! |
A forgattyús mechanizmus működése
2. ábra
| A kiforgatott elrendezésű motorok egyik fajtája a boxermotor. A kiforgatás szöge 180 fok.
Boxer motor forgattyús mechanizmusa
3. ábra
| Az alábbi kép egy soros motor hengertömbjét ábrázolja.
Soros motor hengertömbje
4. ábra

|  | Önellenőrző kérdések
| 1. Írja be a fenti ábrán látható számokat a megfelelő mezőbe! A forgattyústengely a(z) számú alkatrész. A lendkerék a(z)számú alkatrész. A dugattyú a(z)számú alkatrész. A hajtórúd a(z)számú alkatrész.
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| 2. Milyen elrendezésű motor forgattyús mechanizmusa látható a képen?
| Soros motor.
| V-motor.
| Kiforgatott (boxer) motor.
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| 3. Milyen elrendezésű motor forgattyús mechanizmusa látható a képen?
| Soros motor.
| V-motor.
| Kiforgatott (boxer) motor.
| 5. Döntse el, hogy az alábbi állítás tagmondatai igazak-e, illetve van-e összefüggés a tagmondatok között!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
A motorok hengertömbjében a dugattyúk számára kialakított furatban hengerperselyeket alkalmaznak, mert károsodás esetén a perselyt egyszerűbb cserélni, mint a teljes hengertömböt. |
A | B | C | D | E
| 6. Mit írnak elő a gyártók a hengerfejcsavarok meghúzásával kapcsolatban?
| A meghúzási sorrendet.
| A csavarok meghúzásának adott időközönkénti ellenőrzését.
| A meghúzási nyomatékot.
| 7. Mi a forgattyús mechanizmus feladata?
| A forgattyústengelyre ható tömegerők segítségével mozgatja a dugattyúkat, így hoz létre nyomatékot.
| A dugattyúra ható tömegerők segítségével mozgatja a forgattyústengelyt, így hoz létre nyomatékot.
| A dugattyúra ható nem egyenletesen fellépő gázerőt egyenletessé alakítja.
| A dugattyúra ható gázerőt forgatónyomatékká alakítja.
| 8. Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Lendkerék nélkül a motor nem tudna elindulni. |