KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: I. modul: Forgalomtechnika

3. lecke: A gépjárműforgalom felvétele

|  | Tanulási célok A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| értelmezni a forgalomnagyság időbeli ingadozásának okait;
| értelmezni az átlagos napi forgalom (ÁNF) fogalmát;
| értelmezni a mértékadó óraforgalom (MOF) fogalmát;
| értelmezni a MOF és az ÁNF összefüggését;
| saját szavaival megfogalmazni a keresztmetszeti forgalomszámlálás célját;
| saját szavaival megfogalmazni a célforgalmi számlálás célját;
| saját szavaival megfogalmazni a kézi keresztmetszeti forgalomfelvétel jellemzőit;
| saját szavaival megfogalmazni a különböző forgalomszámláló berendezések előnyös és hátrányos jellemzőit;
| saját szavaival megfogalmazni a mintavételes számítási eljárás lényegét;
| a forgalom zavarásának mértéke szerint csoportosítani a célforgalmi felvétel módszereit;
| saját szavaival megfogalmazni a célforgalmi felvétel különböző módszereinek jellemzőit;
| saját szavaival meghatározni a forgalomáramlási mátrix fogalmát;
| saját szavaival megfogalmazni a különböző forgalomáramlási ábrák jellemzőit.
| Tevékenységek Olvassa el a 136.-145. oldalt a jegyzetből (Dr. Ugróczky - dr. Fülöp G.: Közlekedési üzemtan I., Universitas-Győr Nonprofit Kft.)! Értelmezze a forgalomnagyság időbeli ingadozásának okait! Értelmezze az átlagos napi forgalom (ÁNF) fogalmát! Értelmezze a mértékadó óraforgalom (MOF) fogalmát! Értelmezze a MOF és az ÁNF összefüggését! Fogalmazza meg a keresztmetszeti forgalomszámlálás célját! Fogalmazza meg a célforgalmi számlálás célját! Fogalmazza meg a kézi keresztmetszeti forgalomfelvétel jellemzőit! Fogalmazza meg a különböző forgalomszámláló berendezések előnyös és hátrányos jellemzőit! Fogalmazza meg a mintavételes számítási eljárás lényegét! Csoportosítsa a forgalom zavarásának mértéke szerint a célforgalmi felvétel módszereit! Fogalmazza meg a célforgalmi felvétel különböző módszereinek jellemzőit! Határozza meg a forgalomáramlási mátrix fogalmát! Fogalmazza meg a különböző forgalomáramlási ábrák jellemzőit!
| Összefoglalás A forgalomnagyság időbeli ingadozásának okai. Az átlagos napi forgalom (ÁNF) fogalma. A mértékadó óraforgalom (MOF) fogalma. A MOF és az ÁNF összefüggése.
MOF 30 = ω 30 × ÁNF
| A célforgalmi számlálás célja. A kézi keresztmetszeti forgalomfelvétel jellemzői. A különböző forgalomszámláló berendezések előnyös és hátrányos jellemzői. A mintavételes számítási eljárás lényege. A célforgalmi felvétel módszereinek csoportosítása a forgalom zavarásának mértéke szerint. A célforgalmi felvétel különböző módszereinek jellemzői. A forgalomáramlási mátrix fogalma. A különböző forgalomáramlási ábrák jellemzői.

|  | Önellenőrző feladatok
| Töltse ki az alábbi feladatlapot!
| Egészítse ki a következő mondatot! Átlagos napi forgalom () alatt az egy év napi (24 órás) forgalmainak átlagos értékét nevezzük.
| Egészítse ki a következő mondatot! Mértékadó óraforgalom ( ) alatt azt az óránkénti forgalomnagyságot értjük, amelyet a forgalom évenként 30-50 órán át elér, ill. meghalad.
| Egészítse ki a következő mondatot! A keresztmetszeti forgalomszámlálás célja egy átlagos napi forgalmának (ÁNF) és mértékadó forgalmának (MOF) meghatározása.
| Egészítse ki a következő mondatot! A célforgalmi (honnan-hová) felvétel célja a forgalomban résztvevő járművek, személyek mozgásának kiindulóhelytől történő feltárása.
| Egészítse ki a következő mondatot! A keresztmetszeti számlálás legkorszerűbb módszere a forgalomingadozás törvényszerűségeit felhasználó számítási eljárás.
| Egészítse ki a következő mondatot! A járművezetők kikérdezése során a vizsgált területre belépő, illetőleg onnan kilépő járműveket rövid időre megállítják, s az utazás adatait megkérdezik.