KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: III. modul: A közúti közlekedés eszközei

Modulzáró feladatok

|  | 1. Jelölje meg az alábbiak közül az önhordó kocsiszekrény jellemzőit!
| A felépítményt létrához hasonló keretre rögzítik.
| A kocsiszekrény elemeit jellemzően csavarozással, szegecseléssel állítják össze.
| A szerkezet jellemző alkotóelemei a lemezből készült idomok.
| Az elemeket leggyakrabban ponthegesztéssel rögzítik egymáshoz.
| A balesetek hatásainak kivédése érdekében deformációs zónákat alakítanak ki.
| A haszongépjárművekre jellemző kocsiszekrény-kialakítás.
3 pont
| 2. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!
Csúszós úton az elsőkerék-hajtás előnyösebb, mint a hátsókerék-hajtás, mert a hajtott kerekek a menetiránynak megfelelően húzzák a járművet. |
Az állandó összkerékhajtás kedvezően hat a menetstabilitásra. |
Az állandó összkerékhajtás ugyanakkora vonóerő megvalósítását teszi lehetővé, mint az elsőkerék-hajtás. |
3 pont
| 3. Mi a feladata az abroncs hosszirányú mintázatának?
| Csökkenti az oldalirányú csúszás veszélyét.
| Kivezeti az abroncs és az útfelület közül a vizet.
| Növeli az abroncs útburkolathoz tapadását.
| Száraz úton javítja a menetstabilitást.
2 pont
| 4. Mit ábrázol a fenti kép?
| Variomatik nyomatékváltót.
| Differenciálművet.
| Fogaskerekes nyomatékváltót.
| Dobféket.
1 pont
| 5. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Ha az abroncs nyomása magasabb az előírtnál, akkor az abroncs élettartama nő. |
1 pont
| 6. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Ha az abroncs nyomása magasabb az előírtnál, akkor a futófelület középen gyorsabban kopik. |
1 pont
| 7. Milyen fék látható az ábrán?
| Tárcsafék.
| Dobfék.
1 pont
| 8. Miért van szükség a gépjárművekben differenciálműre?
| Azért, mert ívmenetben a kanyar külső és belső ívén futó kerekek nem azonos fordulatszámmal forognak.
| Azért, mert az egyes sebességi fokozatokban azonos motorfordulatszámhoz más-más kerékfordulatszámok tartoznak.
| Azért, hogy csúszós úton az egyik kerék gyorsabban foroghasson, mint a másik.
1 pont
| 9. Egy gumiabroncson az alábbi jelölést látja: 205/65 R 14 81 V Ez alapján jelölje meg a helyes állításokat!
| Az abroncs szélessége 14 coll
| Az abroncs magassága 65%-a a szélességének.
| Az abroncs szélessége 205 mm.
| A keréktárcsa átmérője 14 coll.
| Az abroncs külső átmérője 205 mm.
3 pont
| 10. Jelölje meg az alábbiak közül a kemény rugózás jellemzőit!
| Növeli a komfortérzetet.
| A rugóút nagy.
| A rugóút kicsi.
| Csökkenti a komfortérzetet.
| A kerék akár el is emelkedhet az útfelülettől.
2 pont
| 11. Mi jellemzi a szervokormánnyal felszerelt járművet?
| A kormánykerék forgatásához kisebb erő szükséges, különösen álló helyzetben.
| A kormányzott kerekek nem csúsznak meg.
| A kormányzás kisebb kormánykerék-elfordítással végezhető.
1 pont
| 12. Döntse el, hogy az alábbi állítás tagmondatai igazak-e, illetve van-e összefüggés a tagmondatok között!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
Az ABS-szel felszerelt jármű fékútja rövidebb, mint az ABS nélküli járműé, mert az ABS-szel felszerelt jármű kerekei a fékezési folyamat során tapadnak az útburkolathoz, nem csúsznak meg. |
A | B | C | D | E
1 pont