KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: IV. modul: Járműmotorok

Modulzáró feladatok

|  | 1. Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
A lendkerék a dugattyúra ható erők egyenetlenségéből származó káros hatásokat csökkenti. |
1 pont
| 2. Döntse el, hogy az alábbi állítás tagmondatai igazak-e, illetve van-e összefüggés a tagmondatok között!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
A motorok hengertömbjében a dugattyúk számára kialakított furatban hengerperselyeket alkalmaznak, mert így csak a perselyt és nem a teljes hengertömböt kell kopásálló anyagból készíteni. |
A | B | C | D | E
1 pont
| Tanulmányozza az alábbi képet, majd válaszoljon a kérdésre!
| 3. Melyik ütemet ábrázolja a fenti kép? (A dugattyú lefelé halad, a szelepek zártak.)
| Szívás.
| Sűrítés.
| Terjeszkedés.
| Kipufogás.
1 pont
| 4. Jelölje meg az alábbiak közül az Otto-motor jellemzőit!
| Teljesítmény-szabályzása minőségi szabályzás.
| Teljesítmény-szabályzása mennyiségi szabályzás.
| A motor üzemanyag-levegő keveréket szív be.
| Az üzemanyag-levegő keverék öngyulladással gyullad meg.
| Az üzemanyag benzin.
| Az Otto-motor belső keverékképzésű motor.
3 pont
| 5. Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!
Külső keverékképzésű motor esetén az üzemanyag nem a motor hengerében keveredik a levegővel. |
1 pont
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| 6. Milyen motor hengertömbjét ábrázolja a fenti kép?
| Kiforgatott motor.
| Soros motor.
| V-motor.
1 pont
| 7. Mi a forgattyús mechanizmus feladata?
| A dugattyúra ható nem egyenletesen fellépő gázerőt egyenletessé alakítja.
| A dugattyúra ható gázerőt forgatónyomatékká alakítja.
| A dugattyúra ható tömegerők segítségével mozgatja a forgattyústengelyt, így hoz létre nyomatékot.
| A forgattyústengelyre ható tömegerők segítségével mozgatja a dugattyúkat, így hoz létre nyomatékot.
1 pont
| 8. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Diesel-motornál közvetett befecskendezés esetén az örvénykamrába, közvetlen befecskendezés esetén a hengerbe juttatják az üzemanyagot. |
1 pont
| 9. Jelölje meg az alábbiak közül a papírszűrők jellemzőit!
| A kiválasztott szennyezők hatására az áramlási ellenállásuk nő.
| Kapacitásuk korlátozott.
| Hatásfokuk akár 99,99% is lehet.
| Szűrési hatásfokuk állandó értékű.
| Regenerálhatók a szűrőbetét átöblítésével.
3 pont
| 10. Mi történik vízoldali hűtési teljesítmény-szabályzás esetén magas motorhőmérsékleten?
| A termosztát nyitott, a hűtőfolyadék szabadon áramlik a teljes rendszerben.
| A termosztát zsaluszerkezettel elzárja a hűtőlevegő útját.
| A termosztát zár, a hűtőtömb felé nem engedi áramolni a hűtőfolyadékot.
1 pont