KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: II. modul: Közúti közlekedési üzemtan

11. lecke: A közúti személy- és áruszállítás technikai elemei

|  | Tanulási célok
| A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Saját szavaival megfogalmazni a buszsáv létesítésének feltételeit;
| Saját szavaival meghatározni a zavarási tényező fogalmát;
| Saját szavaival megfogalmazni a megállóhelyek kialakításával, elhelyezésével kapcsolatos meggondolásokat;
| Csoportosítani az autóbusz állomások funkcióit;
| Saját szavaival meghatározni az autóbusz állomások kereskedelmi és a forgalmi funkcióit;
| Felsorolni az autóbusz állomások részeit;
| Saját szavaival megfogalmazni a pályaudvari előtér kialakításával kapcsolatos elveket;
| Saját szavaival megfogalmazni a felvételi épület kialakításával kapcsolatos elveket;
| Saját szavaival megfogalmazni az autóbusz állomás belső úthálózatának kialakításával kapcsolatos elveket;
| Felsorolni a használatos felállási rendszereket;
| Saját szavaival megfogalmazni az egyes felállási rendszerek előnyeit és hátrányait;
| Felsorolni az autóbusz állomások helyszínrajzi kialakításának alapeseteit;
| Saját szavaival megfogalmazni az autóbusz állomások helyszínrajzi vázlatainak kialakításával kapcsolatos meggondolásokat;
| A forgalom jellege szerint osztályozni az autóbusz állomásokat;
| A forgalom nagysága szerint osztályozni az autóbusz állomásokat;
| A vonalhoz viszonyított elrendezés szerint osztályozni az autóbusz állomásokat;
| Saját szavaival megfogalmazni az autóbusz állomások városon belüli elhelyezésével kapcsolatos meggondolásokat;
| Saját szavaival meghatározni a forgalmi-műszaki telep fogalmát;
| Felsorolni a forgalmi-műszaki telep részeit;
| Saját szavaival megfogalmazni a forgalmi-műszaki telep egyes részeinek kialakításával kapcsolatos meggondolásokat;
| Saját szavaival megfogalmazni az űrszelvény magasságára vonatkozó előírásokat;
| Saját szavaival megfogalmazni a közúti járművek méretére és tömegére vonatkozó legfontosabb előírásokat;
| Saját szavaival megfogalmazni a közúti tömegközlekedési eszközök kialakításával szembeni általános követelményeket;
| Csoportosítani az autóbuszokkal szembeni követelményeket;
| Saját szavaival megfogalmazni az autóbuszok kialakításával kapcsolatos egyes követelményeket;
| Tevékenységek
| Tanulmányozza át a tankönyv 26.-55. oldalát! (Fülöp Gábor et al.: Közlekedési üzemtan II., Universitas-Győr Nonprofit Kft.) Fogalmazza meg a buszsáv létesítésének feltételeit! Határozza meg a zavarási tényező fogalmát! Tanulmányozza át a tankönyv A6., A7., A8. és A9. ábráját! Fogalmazza meg a megállóhelyek kialakításával, elhelyezésével kapcsolatos meggondolásokat! Csoportosítsa az autóbusz állomások funkcióit! Határozza meg az autóbusz állomások kereskedelmi és a forgalmi funkcióit! Fogalmazza meg a pályaudvari előtér kialakításával kapcsolatos meggondolásokat! Fogalmazza meg a felvételi épület kialakításával kapcsolatos meggondolásokat! Fogalmazza meg az autóbusz állomás belső úthálózatának kialakításával kapcsolatos meggondolásokat! Tanulmányozza át a tankönyv A10. ábráját! Fogalmazza meg az egyes felállási rendszerek előnyeit és hátrányait! Tanulmányozza át a tankönyv A11. ábráját! Fogalmazza meg az autóbusz állomások helyszínrajzi vázlatainak kialakításával kapcsolatos meggondolásokat; Osztályozza különböző szempontok szerint az autóbusz állomásokat! Fogalmazza meg az autóbusz állomások városon belüli elhelyezésével kapcsolatos meggondolásokat! Fogalmazza meg a forgalmi-műszaki telep egyes részeinek kialakításával kapcsolatos meggondolásokat! Tanulmányozza át a tankönyv A12. ábráját! Fogalmazza meg az űrszelvény magasságára vonatkozó előírásokat! Fogalmazza meg a közúti járművek méretére és tömegére vonatkozó legfontosabb előírásokat! Fogalmazza meg a közúti tömegközlekedési eszközök kialakításával szembeni általános követelményeket! Csoportosítsa az autóbuszokkal szembeni követelményeket! Fogalmazza meg az autóbuszok kialakításával kapcsolatos egyes követelményeket! Tanulmányozza át a tankönyv A5. táblázatát!
| Összefoglalás
| Buszsávok - a zavarási tényező - a buszsávok kialakítása Z f = T ua T ue Ahol Tua az átlagos menettartam és Tue az elméleti menettartam. A zf zavarási tényező szokásos értéke 1,2-1,3, szélsőséges esetben 2-3 is lehet. Megállóhelyek - a megállási időveszteségek - a megállóhely területének meghatározása - a megállóhely kialakítása - a megállóhely elhelyezése Autóbusz állomások - forgalmi és kereskedelmi funkciók - az autóbusz állomások részei - az autóbusz állomások kialakítása - az autóbusz állomások osztályozása - az autóbusz állomások elhelyezése Forgalmi-műszaki telepek - a forgalmi-műszaki telepek részei - a forgalmi-műszaki telepek kialakítása Járművek - űrszelvények - a közúti járművek engedélyezett méretei - a közúti tömegközlekedési eszközökkel szembeni általános követelmények - az autóbusszal szembeni követelmények

|  | Önellenőrző feladatok
| Töltse ki az alábbi feladatlapot!
| Egészítse ki az alábbi mondatot! A megállóhelyet a busz menetirányát tekintve a gyalogátkelőhely célszerű elhelyezni.
| Egészítse ki az alábbi mondatot! A forgalmi-műszaki telep ki- és bejáratát pontnak kell tekinteni.
| Egészítse ki az alábbi mondatot! A közúti jármű engedélyezett maximális magassága méter.
| Egészítse ki az alábbi mondatot! A közúti tömegközlekedési eszközökkel szemben fontos követelmény a(z) befogadóképesség, a kényelmes fel- és leszállást biztosító padlómagasság és a gyors utascserélődést biztosító sok és széles .
| Egészítse ki az alábbi mondatot! Az autóbuszon elhelyezett eszközök célja, hogy segítsenek az utasnak a helyes járat kiválasztásában, a jármű pillanatnyi helyének meghatározásában és a kívánt leszállóhely azonosításában.
| Egészítse ki az alábbi mondatot! A trolibusz élettartama az autóbuszénál.