KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: III. modul: A közúti közlekedés eszközei

15. lecke: Gépjárművek felosztása

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet I. fejezetének 3-10. oldalán található tananyagot. (Zwikli Sándor dr. szerk. Közlekedéstechnika II., Universitas-Győr Nonprofit Kft.) A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen: - Tanulja meg, milyen szempontok alapján osztályozzuk a járműveket (3. oldal). - Tanulja meg, milyen csoportokra oszthatók a többnyomú járművek (személygépkocsi, haszonjármű). - Gyűjtse össze az önhordó kocsiszekrény és az alvázas felépítés jellemzőit. Jegyezze meg, melyiket milyen járművek esetén alkalmazzák. - Sorolja fel, milyen berendezések védik az utasokat ütközéses balesetek esetén (biztonsági öv, légzsák, övfeszítő, biztonsági kormányoszlop). Fogalmazza meg, hogyan akadályozzák meg ezek a sérüléseket. - Tanulmányozza az 5. oldalon található táblázatot. Ehhez az elektronikus tananyagban képeket is talál. - Gyűjtse össze a különböző meghajtási módok (elsőkerék-, hátsókerék-, és összkerékhajtás) előnyeit, hátrányait a jármű menetstabilitása szempontjából. Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha - Felsorolásból ki tudja választani az önhordó kocsiszekrény és az alvázas felépítés jellemzőit. - Felsorolásból ki tudja választani az utasvédelmi berendezések feladatait. - A különböző meghajtási módokra vonatkozó állításokról el tudja dönteni, hogy azok igazak vagy hamisak.
| További információk a tananyaghoz
Önhordó karosszéria
1. ábra
Alvázas kialakítású tehergépkocsi
2. ábra
Limousine karosszéria
3. ábra
Egyterű jármű
4. ábra
Kombi karosszéria
5. ábra
Coupe karosszéria
6. ábra
Transzporter
7. ábra
Mikrobusz
8. ábra
| Cabrio 9. ábra
| Pullmann 10. ábra

|  | Önellenőrző kérdések
| 1. Jelölje meg az alábbiak közül az alvázas kocsiszekrény jellemzőit!
| A felépítményt létrához hasonló keretre rögzítik.
| A kocsiszekrény elemeit jellemzően csavarozással, szegecseléssel állítják össze.
| A szerkezet jellemző alkotóelemei a lemezből készült idomok.
| Az elemeket leggyakrabban ponthegesztéssel rögzítik egymáshoz.
| A balesetek hatásainak kivédése érdekében deformációs zónákat alakítanak ki.
| A haszongépjárművekre jellemző kocsiszekrény-kialakítás.
| 2. Mik az övfeszítő feladatai balesetkor?
| Az ülésben tartja az utasokat.
| Megakadályozza a test hirtelen, rántásszerű terhelését.
| Elviselhető értéken tartja a biztonsági övben ébredő erőt.
| 3. Mi a biztonsági kormányoszlop szerepe ütközéskor?
| Biztonságosabbá teszi a kormányzást.
| Ütközéskor deformálódik, így energiát nyel el.
| A biztonsági kormányoszlopról a kormány levehető, így balesetkor egyszerűbb a sérültek kimentése.
| 4. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!
Csúszós úton a hátsókerék-hajtás előnyösebb, mint az elsőkerék-hajtás, mert a kormányzott kerekek a hajtott kerekektől függetlenül mozoghatnak. |
A farmotoros jármű érzékeny az oldalszélre. |
A kézzel kapcsolható összkerékhajtás száraz, szilárd burkolatú úton, nagysebességű haladáskor is kedvezően hat a menetstabilitásra. |
Az állandó összkerékhajtás nagyobb vonóerő megvalósítását teszi lehetővé, mint az elsőkerékhajtás. |