KURZUS: Közúti közlekedés alapjai

MODUL: V. modul: Közúti járművek dinamikája

Modulzáró feladatok

|  | Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| 1. Milyen, a négyütemű motor működésére jellemző görbét ábrázol a kép?
| A motornyomatékot a fordulatszám vagy a sebesség függvényében.
| Fajlagos fogyasztást a fordulatszám vagy a sebesség függvényében.
| A motorteljesítményt a fordulatszám vagy a sebesség függvényében.
1 pont
| 2. Mit jelent az, hogy a jármű kereke csak forgatott (hajtott)?
| A motor hajtónyomatékot fejt ki a kerékre. A jármű tömegéből adódóan a kerékre a haladással ellentétes értelmű erő hat.
| A motor nem fejt ki hajtónyomatékot a kerékre. A jármű súlyából adódó vonóerő éppen legyőzi az ellenállásokat.
| A motor hajtónyomatékot fejt ki a kerékre. A jármű tömegéből adódóan a kerékre nem hat a haladással ellentétes vagy megegyező értelmű erő.
| A motor hajtónyomatékot fejt ki a kerékre. A jármű tömegéből adódóan a kerékre a haladással megegyező értelmű erő hat.
| A járművet fékezni kell. A jármű súlyából adódó vonóerő nagyobb, mint az ellenállási erők.
1 pont
| Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| 3. Határozza meg a fenti jármű tengelyterheléseit! LA= 1,2m LB= 1,8m G= 10 000 N GA=N. GB=N. 2 pont
Az "emelkedő" itt arra utal, hogy a jármű orra az út magasabban lévő része felé mutat. | 4. Az alábbiak közül mely esetekben nő a jármű első tengelyének terhelése a vízszintes útfelület statikus helyzetéhez képest?
| Ha a jármű emelkedőn áll, vagy emelkedőn halad egyenletes sebességgel.
| Ha a jármű lejtőn áll, vagy lejtőn halad egyenletes sebességgel.
| Ha a jármű vízszintes úton lassít.
| Ha a jármű vízszintes úton gyorsít.
2 pont
| 5. Jelölje meg azokat a tényezőket, amelyektől függ a légellenállás értéke!
| Az emelkedő hajlásszöge.
| A jármű sebessége.
| A gumiabroncs keménysége.
| A jármű tömege.
| A jármű homlokfelülete.
| A jármű formatényezőjének (cw) értéke.
3 pont
| 6. Az alábbiak közül mely ellenállásokat befolyásolja a jármű tömege?
| Az emelkedési ellenállást.
| A légellenállást.
| A gördülési ellenállást.
2 pont
| 7. Miért kisebb a jármű vonóereje a magasabb sebességi fokozatokban?
| Azért, mert magasabb sebességi fokozatban a menetellenállások nagyobbak.
| Azért, mert magasabb sebességi fokozatban kedvezőtlenebb a kerék és az útburkolat kapcsolata.
| Azért, mert magasabb sebességi fokozatban a nyomatékváltó áttétele kisebb.
| Azért, mert magasabb sebességi fokozatban a motor kisebb fordulatszámmal forog.
1 pont
| Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésekre!
| 8a. Mekkora az ellenállások legyőzéséhez szükséges erő 90 km/h sebességnél?
| Kb. 500 N.
| Kb. 1100 N.
| Kb. 600 N.
| Kb. 1600 N.
1 pont
| 8b. Mekkora a tartalék vonóerő 90 km/h sebességnél?
| Kb. 500 N.
| Kb. 1100 N.
| Kb. 600 N.
| Kb. 1600 N.
1 pont
| 8c. Mekkora a jármű végsebessége az adott esetben?
| 36 km/h.
| kb. 160 km/h.
| 198 km/h.
| Erről a diagramról nem olvasható le.
1 pont
| Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| 9. A fenti ábra a porral lepett útburkolat tapadási viszonyait mutatja be esős idő esetén. Hányas szám jelzi a görbén az útburkolat száradásának kezdetére jellemző állapotot?
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
1 pont
| 10. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Átlagos felépítésű járművek esetén a kicsúszás kisebb sebességnél következik be, mint a kiborulás. |
1 pont
| 11. Jelölje meg az alábbi tényezők közül azokat, amelyektől függ a kicsúszási határsebesség!
| A pályaív sugara.
| Tapadási tényező.
| Jármű tömege.
| A jármű súlypontjának magassága.
| A jármű tengelytávolsága.
2 pont
| 12. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Ha a jármű súlypontja magasabbra kerül, akkor nő a kiborulási határsebesség (azaz a jármű nagyobb sebességnél kiborul ki a kanyarban). |
1 pont