KURZUS: Logisztika

MODUL: Az áruszállítás menedzsmentje

Modulzáró felmérés

| Modulzáró felmérés
Ön a modul végére ért. Előrehaladásáról információt kap, ha kitölti a modulzáró tesztet. Ezzel oktatójának is tájékoztatást nyújt arról, hogy hol tart a vizsgára való felkészülésben.
Melyek a logisztikai áruszállítási rendszerek jellemzői? Több helyes válasz is lehetséges!
| Kielégítik a logisztika 7M szerinti elvárásait
| Csak vasúti kapcsolatok esetében valósíthatók meg
| Az ellátó (beszállító) és a felhasználó közötti kapcsolatban a mozgótárolás szerepét is megvalósíthatják
| Csak logisztikai központok bekapcsolásával valósíthatók meg
1 pont
Melyek a vasúti áruszállítás előnyei a közúti áruszállítással összehasonlítva? Több helyes válasz is lehetséges!
| Rugalmasabban tudja a fuvaroztatók igényét kielégíteni
| Kisebb a fajlagos energia felhasználása
| A határon átmenő (nemzetközi) áruszállítások esetében általában nincsenek technikai (a vasúti kocsikra vonatkozó) korlátozások
| Kisebb környezetterhelést okoz
1 pont
Melyek a vasúti konténerterminálok feladatai? Több helyes válasz is lehetséges!
| A rakodások elvégzése bármely kombinált szállítási forma esetében
| a konténerek rakodási, átrakási, átmeneti tárolási feladatainak megoldása
| a segédeszköz nélkül képzett egységrakományok, nagy tömegű küldemények (pl. mezőgazdasági gépek) rakodása, átmeneti tárolása
| a konténerek ürítése, megrakása a fuvaroztatók vagy a szállítmányozók igényei szerint
1 pont
Melyek az egységrakományos áruszállítás előnyei? Több helyes válasz is lehetséges!
| Megkönnyíti a rakodási munkák gépesítését, illetve automatizálását.
| Magát az egységrakomány-képző eszközt soha nem kell üresen szállítani.
| Minden egységrakomány-képző eszköz görgőkkel van felszerelve, ezért rövid távolságon szállítóeszközként is használható.
| Az egységrakomány-képző eszközök a szállított áruk fokozott védelmét biztosítják azáruszállítás teljes folyamatában.
1 pont
A terítő-körjárat optimalizálásához a körutazási probléma (modell) akkor alkalmazható, ha
| A fogadóhelyek száma kevesebb, mint tíz
| A jármű, a kezdő helységből indulva minden fogadóhelyet csak egyszer érint, majd visszatér a kiindulási helyére
| A jármű bárhonnan indulva, a fogadóhelyeket többször is érinti
| Legalább öt tehergépkocsi végzi az áruterítést
1 pont
A kombinált áruszállítás jellemzője, hogy
| A küldeményt - a közlekedési alágazatok csatlakozási helyein - közvetlenül átrakják egyik járműről a másikra
| a tehergépkocsikat rakományukkal együtt vasúton vagy hajón szállítják
| Különböző telephelyen lévő fuvaroztatók küldeményeit egy vasúti kocsiba vagy gépkocsiba gyűjtik össze
| Általában 500-600 km-nél nagyobb szállítási távolság esetén gazdaságos megvalósítani
1 pont