KURZUS: Méréstechnika

MODUL: I. modul

6. lecke: A mérés eredményének minősítése

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Értse meg a DIN EN ISO 14253-1 szabvány szerinti minősítés módszerét Tanulja meg, hogyan kell egy méret alul- és túlméretességének valószínűségét meghatározni
Követelmények
Tudjon méretet minősíteni a vonatkozó szabvány nélkül és a szabvánnyal Tudjon mérést minősíteni Meg tudja határozni egy adott méret alul- és túlméretességének a valószínűségét a standard normális eloszlás táblázat alapján
Tananyag: merestechnika06.pdf

| Ellenőrző kérdések
1. Egy méret értéke 5,782 mm, a méret feltételezhető szórása 0,0234 mm, a tűrés alsó határértéke AH = 5,5 mm, a tűrés felső határértéke 5,8 mm. Minősítse a méretet és adja meg a méret alul- és túlméretességének a valószínűségét!
2. Határozza meg az előző feladat DIN EN ISO 14253-1 szabvány szerinti bizonytalansági tartományait a tűréshatároknál 99,1%-os megbízhatósági szinten és minősítse a méretet a szabvány szerint!
3. Mennyire kellene csökkenteni a méret szórását ahhoz, hogy ezen a megbízhatósági szinten a bizonytalanság határára essen a mérés?
4. Milyen megbízhatósági szinten lennénk a kiindulási szórással a bizonytalansági tartomány határán?
5. Minősítse a mérést a bizonytalansági tartomány szélessége alapján!