KURZUS: Műszaki fizika alapjai

MODUL: VIII. modul: Hullámmozgások

8. modulzáró teszt

| 1. Gumikötél egyik végét a falhoz rögzítjük. A kötelet megfeszítjük, és a másik végére ütést mérve elindítunk egy hullámvölgyet. Mi verődik vissza a rögzített kötélvégről?
| Hullámvölgy.
| Hullámhegy.
| A kötél hosszától függően hullámhegy is, hullámvölgy is visszaverődhet.
1 pont
2. Melyik az a hullámjelenség, amelyik csak a transzverzális hullámok esetén észlelhető?
| Polarizáció.
| Interferencia.
| Törés.
| Állóhullám.
1 pont
3. Mit határoznak meg az alaphang mellett megszólaló felhangok?
| A hangmagasságot.
| A hangerősséget.
| A hangszínt.
| A hangosságot.
1 pont
4. Egy hangszer állítható hosszúságú húrját megpendítve 460 Hz-es hangot hallunk. A húrt 8 cm-rel rövidebbre fogva, 580 Hz lesz a rezgésszáma. Mekkora a húrban a transzverzális hullám terjedési sebessége?
| 211,6 m/s
| 517,1 m/s
| 355,7 m/s
| 98,2 m/s
1 pont
5. Mindkét végén rögzített gumiszál hossza 4,5 m. A megpendített gumiszálon olyan állóhullám alakult ki, melynek összesen (tehát a végpontokkal együtt) 4 csomópontja van. Mekkora a frekvencia, ha a hullám terjedési sebessége 60 m/s?
| 40 Hz
| 20 Hz
| 20/3 Hz
| 40/3 Hz
1 pont
6. Egy falra merőlegesen 90 dB-es hang érkezik. Az intenzitás 90%-a visszaverődik a falról. A fal anyaga a behatoló hang 50%-át nyeli el, és a belső felülete elhanyagolható mennyiséget ver vissza. Hány dB-es hang hallható a túloldalon?
| 52 dB
| 77 dB
| 89 dB
| 4,5 dB
1 pont