KURZUS: Műszaki fizika alapjai

MODUL: VII. modul: Pontrendszerek mechanikája. Merev testek mozgása

7. modulzáró teszt

| 1. Melyik a helyes állítás? Merev testre ható erő a hatásvonala mentén...
| csak akkor tolható el, ha nagyon kicsi.
| mindig eltolható.
| csak akkor tolható el, ha az erő hatásvonala átmegy a tömegközépponton.
| csak akkor tolható el, ha a támadáspontja a tömegközéppontjában van.
1 pont
2. Van két homogén tömegeloszlású, ugyanakkora tömegű hengerünk. Mindkettő alaplapjainak sugara ugyanakkora, azonban az egyik henger magassága 5 cm-rel nagyobb a másiknál. Melyiknek nagyobb az alaplapok középpontján átmenő forgástengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték?
| a két henger tehetetlenségi nyomatéka ugyanakkora.
| a magasabb henger tehetetlenségi nyomatéka nagyobb.
| a magasabb henger tehetetlenségi nyomatéka kisebb.
| Nem eldönthető.
1 pont
3. Melyik a helyes állítás? Erőpár hatására a merev test...
| nyugalomban van.
| haladó mozgást végez.
| tömegközéppontja gyorsul.
| forgómozgást végez
1 pont
4. Vékony lemezből készült 4 m oldalhosszúságú négyzet egyik negyede hiányzik. Hol van a súlypontja?
| Az alakzat szimmetriatengelyén, a négyzet középpontjától 17,8 cm távolságra.
| Az alakzat szimmetriatengelyén, a négyzet középpontjától 25,0 cm távolságra.
| Az alakzat szimmetriatengelyén, a négyzet középpontjától 23,6 cm távolságra.
| Az alakzat szimmetriatengelyén, a négyzet középpontjától 32,4 cm távolságra.
1 pont
5. Vízszintes tengely körül forgatható m tömegű, R sugarú korong kerületére csavart fonal végére m1 tömegű testet függesztünk. Mekkora az m1 tömegű test gyorsulása, ha m1=m/2?
| 2,8 m/s2
| 5,0 m/s2
| 6,3 m/s2
| 10 m/s2
1 pont