KURZUS: Műszaki kémia

MODUL: XI. modul: Elektrokémiai alapismeretek

22. lecke: Elektrokémiai alapismeretek

| A tananyag összefoglaló vázlata
elektrokémia alapjai fajlagos és moláris vezetőképesség elektródpotenciál galváncellák működése. elektrolízis, elektródpolarizáció a redoxireakciók irányának becslése a standardpotenciálok alapján gyakorlati alkalmazások korróziós alapismeretek
Követelmények
Képes legyen
jellemezni a fontosabb elektrokémiai alapfogalmakat; ismerni az elektrokémia gyakorlati vonatkozásait.
Tevékenység
A tananyag áttanulmányozása után próbáljon válaszolni az ellenőrző kérdésekre.

| Ellenőrzés
1. Az elektrolitok olyan anyagok, amelyek...
| kristályos szerkezettel rendelkeznek
| nagy olvadáshővel jellemezhetők
| vizes oldataik és olvadékaik vezetik az elektromos áramot
| elektromos áram hatására disszociálnak
| vízben oldva teljesen disszociálnak
2. Mely állítás igaz az elsőfajú elektródokra?
| Működésük során az elektrolit koncentráció állandóan változik.
| Működésük során az elektrolit koncentráció nem változik.
| Csak gázelektród lehet.
| Csak hidrogénelektród lehet.
| Egyik válasz sem helyes
3. Mely állítás nem igaz az elektrokémiai reakciókra vonatkozóan?
| Olyan heterogén redoxireakciók, amelyekben az oxidáció és a redukció mindig a folyadék (elektrolit) és a szilárd anyag (elektród) határfelületén megy végbe.
| Az oxidáció és a redukció térben egymástól elkülönítve zajlik, miközben elektromos energia termelődik.
| Az elektrokémiai reakciók során a kémiai energia és az elektromos energia egymásba való kölcsönös átalakulása történik.
| Az elektrokémiai reakciók azonosak a kémiai redoxireakciókkal.
| A végbemenő folyamat az oxidáció és a redukció.
4. Az elektromotoros erő
| a fém és oldat határán kialakuló potenciálkülönbség
| a működő galvánelem pólusai között mérhető potenciálkülönbség
| a galvánelem pólusai között potenciálkülönbség, ha rajta nem halad keresztül áram
| a gázelektródok potenciálja
| viszonyítási alapul 0,00 Volt
5. Mi a standardpotenciál?
| A fémek ionjainak egységnyi koncentrációjú oldatában mért potenciálértéke a hidrogénionokéhoz viszonyítva.
| A fajlagos ellenállás reciprok értéke
| Az egymástól 1 méterre levő, 1 m2 felületű elektródok között 1 mol elektrolitot tartalmazó oldat vezetése
6. Mit jelent a korrózió?
| A fémek felületéről a környezet hatására kiinduló kémiai elváltozás, amely a fém károsodását okozza.
| A fémek felületéről a környezet hatására kiinduló kémiai elváltozás, amely a fém felületének erősödését idézi elő.
| A fémek felületi feszültségének mértéke.
| A fémek felszínének adott anyaggal történő bevonása.