KURZUS: Műszaki ábrázolás

MODUL: 9. Fogazott alkatrészek. Rugók. Gördülőcsapágyak. Nem oldható kötések.

9.2 Rugók ábrázolása

|  | 9.2 Rugók ábrázolása
| Követelmények: A lecke tananyagának elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön képes lesz - műszaki rajzon felismerni a rugókat mindhárom ábrázolási módban. A rugókat a műszaki rajzokon ábrázolhatjuk nézetben, metszetben és jelképesen.
| 1. Csavarrugók.
| A leggyakrabban alkalmazott rugófajták a csavarrugók (A rugóhuzal csavarvonal alakú). Ezek lehetnek nyomórugók, húzórugók és forgatórugók. Mivel a csavarrugók valóságos alakja bonyolult, ezért egyszerűsítve, vagy jelképesen ábrázoljuk őket. Az egyszerűsített ábrázolás lehet nézeti, vagy metszeti.
| 1.1. Nyomó csavarrugók ábrázolása.
| Az alábbi ábra egy nyomó csavarrugót ábrázol.
Az ábra nyitott végű, köszörületlen rugót ábrázol. |
Nyomó csavarrugó térhatású képe.
1. ábra.
| Nézzük meg ennek a rugónak a nézeti és metszeti ábráját!
Az ábrázolás a valódi nézeti és metszeti vetülethez képest egyszerűsített. Figyelje meg a rugó térhatású képén (1. ábra), hogy csavarvonal alakja görbe, nincs olyan része, amelyet egyenes vonallal lehetne ábrázolni, a nézeti és a metszeti képen viszont egyenes vonalakat rajzolunk. |
Nyitott végű köszörületlen rugó nézeti és metszeti vetülete.
2. ábra.
| Ha a rugóhuzal átmérője 1 mm-nél kisebb, akkor a rugó jelképesen is ábrázolható. A kinematikai rajzokon (ahol az egyes gépelemeket csak jelképekkel jelölik) szintén a jelképes ábrázolást használják.
Nyitott végű köszörületlen csavarrugó jelképes ábrázolása.
3. ábra.
| Ha a rugóhuzal átmérője kisebb, mint 2 mm, akkor a metszeti képen a vonalkázás helyett feketítést alkalmazunk.
Kis huzalátmérőjű rugó metszeti ábrázolása.
4. ábra.
| Nagy menetszámú (5 menetnél hosszabb) rugók esetén elegendő a rugóvégek és még mindkét oldalon néhány menet kirajzolása, a rugó középső része elhagyható.
A rugó középső részének elhagyása.
5. ábra.
| A rugók végének kialakítása eléggé változatos lehet. Az alábbi képeken ezekből mutatunk be kettőt.
Zárt végű köszörületlen csavarrugó.
6. ábra.
Zárt végű köszörült csavarrugó.
7. ábra.
| A csavarrugó készülhet bal csavarodási iránnyal is.
Balmenetű csavarrugó.
8. ábra.
| 1.2. Húzórugó ábrázolása.
| A nyomórugóknál alkalmazott egyszerűsítések húzórugók esetén is alkalmazhatók. A húzórugók menetei terheletlen állapotban összeérnek.
Húzó csavarrugó térhatású ábrája.
9. ábra.
| Az alábbiakban két különböző végkialakítású húzórugó nézeti és jelképes ábráját mutatjuk be.
Húzórugó nézeti és jelképes ábrázolása. 1.
10. ábra.
Húzórugó nézeti és jelképes ábrázolása. 2.
11. ábra.
| 1.3. Forgatórugó ábrázolása.
Forgatórugó térhatású képe.
12. ábra.
A nézeti képen a rugót elölnézeti és oldalnézeti vetülettel is megrajzoltuk. |
Forgatórugó nézeti képei és jelképes ábrázolása.
13. ábra.
| 2. Tányérrugó ábrázolása.
Tányérrugó térhatású képe.
14. ábra.
Tányérrugó nézeti, metszeti és jelképes ábrázolása.
15. ábra.
| A tányérrugókat gyakran nem egyesével építik be. Több tányérrugóból kialakíthatunk oszlopot és köteget.
Tányérrugó oszlop nézeti és metszeti ábrázolása.
16. ábra.
Tányérrugó oszlop jelképes ábrázolása.
17. ábra.
Tányérrugó köteg nézeti, metszeti és jelképes ábrázolása.
18. ábra.
| 3. Spirálrugó ábrázolása.
Spirálrugó ábrázolása nézetben.
19. ábra.
Spirálrugó egyszerűsített ábrázolása.
20. ábra.
| 4. Lemezrugó köteg ábrázolása.
Lemezrugó köteg ábrázolása nézetben és jelképesen.
21. ábra.

|  | Ellenőrző kérdések.
| 1. Feladat. Tanulmányozza az alábbi rajzot, majd válaszoljon a kérdésekre!
| Hány darab rugó látható az ábrán? Jelölje be a helyes választ!
| 1
| 2
| 3
| 2. Feladat. Tanulmányozza az alábbi rajzot, majd válaszoljon a kérdésre!
| Milyen rugófajta a rajzon "4" számmal jeölt rugó? Jelölje be a helyes választ!
| Húzórugó
| Nyomórugó
| 3. Feladat. Tanulmányozza a következő rajzot, majd válaszoljon a kérdésekre!
| A csavarodási irányukat tekintve mit mondhatunk az ábrán látható két rugóról? Jelölje be a helyes választ!
| Mindkét rugó jobbcsavarodású.
| Az egyik rugó balcsavarodású, a másik jobbcsavarodású.
| Mindkét rugó balcsavarodású.