KURZUS: Műszaki ábrázolás

MODUL: 9. Fogazott alkatrészek. Rugók. Gördülőcsapágyak. Nem oldható kötések.

9.3 Gödülőcsapágyak ábrázolása

|  | 9.3 Gördülőcsapágyak ábrázolása
| Követelmények: A lecke tananyagának elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön képes lesz - műszaki rajzon felismerni a csapágyakat mindhárom ábrázolásai módban. A gördülőcsapágyak több darabból álló gépelemek. Részletesen megrajzolt ábrával a csapágyakkal kapcsolatban gyakorlatilag nem találkozunk. A gépészeti rajzokon legtöbbször egy összeállítási rajz részeként jelennek meg. Az ábrázolásuk jelentős egyszerűsítésekkel történik. A gördülőcsapágyakat egyszerűsítve, jelképesen és egyezményes módon szokás ábrázolni.
| 1. Gyűrűs gördülőcsapágyak
| A gyűrűs gördülőcsapágyak gördülőtestjei két gyűrű között helyezkednek el.(1. ábra.) Bár sok típusuk alkalmas tengelyirányú (axiális) terhelés felvételére, elsősorban sugárirányú (radiális) terhelés felvételére használhatók.
A gördülőtestek itt gömb alakúak, egymáshoz viszonyított helyzetük állandóságát golyóskosár biztosítja. |
Egysorú, mélyhornyú golyóscsapágy.
1. ábra.
| Az egyszerűsített ábrázolás során legtöbb esetben csak a gördülőtesteket és a gyűrűket rajzoljuk meg. (2.ábra "a" rajz). A jelképes ábrázolás elsősorban a gördülőtest alakját szemlélteti (2. ábra "b" rajz), az egyezményes jelölés pedig arra utal, hogy az adott elem csapágy (2. ábra "c" rajz).
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágy egyszerű- sített, jelképes, és egyezményes ábrázolása.
2. ábra.
| Hasonló kialakítású a ferde hatásvonalú csapágy:
Ferde hatásvonalú csapágy.
3. ábra.
| Az alábbiakban néhány további gyűrűscsapágy térhatású képét, valamint egyszerűsített, jelképes és egyezményes ábrázolását mutatjuk be. Hengergörgős csapágy: 4. ábra.
| Kétsorú hengergörgős csapágy: 5. ábra.
| Kúpgörgős csapágy: 6. ábra.
| 2. Tárcsás gördülőcsapágyak.
| A tárcsás gördülőcsapágyak kizárólag tengelyirányú terhelés felvételére alkalmasak. A gördülőtestek két tárcsa között helyezkednek el. Az axiális csapágyak között is létezik többsoros kivitelű. A 7. ábra egysoros axiális csapágyat mutat be.
Axiális csapágy.
7. ábra.

|  | Ellenőrző kérdések.
| 1. Feladat. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Az ábrán számmal jelölt alkatrészek közül melyek a csapágyak? Jelölje be a helyes megoldást!
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 2. Feladat. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Az ábrán számmal jelölt alkatrészek közül melyek a csapágyak? Jelölje be a helyes megoldást!
| 1
| 2
| 3
| 4
| 3. Feladat. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Az ábrán számmal jelölt alkatrészek közül melyek a csapágyak? Jelölje be a helyes megoldást!
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 4. Feladat. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Az ábrán számmal jelölt alkatrészek közül melyek a csapágyak? Jelölje be a helyes megoldást!
| 1.
| 2
| 3
| 4
| 5
| 5. Feladat. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Az ábrán számmal jelölt alkatrészek közül melyek a csapágyak? Jelölje be a helyes megoldást!
| 1
| 2
| 3
| 4