KURZUS: Műszaki ábrázolás 2.

MODUL: IX. modul: Műszaki dokumentációk

Modulzáró feladatok

| 1. Olvassa el a gépészeti rajzok egyes elemeinek azonosítására vonatkozó meghatározását és válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésre! Igaz-e az állítás? Jelölje a helyes választ!
Az egy rajzon belül ábrázolt szerkezeti (szerelt) egységeket, alkotó részeket és alkatrészeket tételszámokkal azonosítjuk. Az egyes tételek szükséges megadandó adatait, jellemzőit a tételszámokhoz kapcsolódóan a darabjegyzékben tüntetjük fel. |
1 pont
2. A részösszeállítás és gyártmány összeállítási rajz között tartalmi különbég van. Jelent-e ez különbséget a rajzok között ábrázolástechnikai szempontból? Jelölje a helyes választ!
| Jelent.
| Nem jelent.
1 pont
3. Az alábbi ábrákon különböző szakterületek egy-egy jellemző rajzát szemléltetjük. Azonosítsa ezeket a műszaki rajzokat! gépészei rajz villamos rajz építészeti rajz 1 pont
4. Igaz-e a vázlatrajzra vonatkozó alábbi kijelentés? Jelölje a helyes választ!
A vázlatrajz szabad kézzel készülő arányos, de főleg a tervezés fázisában használt műszaki rajz. |
1 pont
5. Tegye igazzá a kinematikai vázlatokra vonatkozó alábbi meghatározását! Használja a számbillentyűket! 1. fő elemeinek 2. részletes kiviteli terv 3. minden elemének 4. nehezen áttekinthető 5. könnyen áttekinthető 6. a lényeges összefüggéseket tartalmazó A kinematikai vázlat , , a gyártmány kapcsolatát és a megértéshez szükséges adatokat tartalmazó műszaki rajz. 1 pont
6. Melyik szakterület rajza látható az alábbi ábrán? Jelölje a helyes választ!
| NYÁK rajz - villamos
| Alkatrészrajz - gépész
| Alaprajz - építés
1 pont
7. A műszaki dokumentációk a rajzi okmányok mellett szöveges okmányokat és táblázatokat, ábrákat is tartalmazhatnak. Igaz-e az ezzel kapcsolatos következő megállapítás? Jelölje a helyes választ!
A műszaki dokumentáció rajz okmányainak készítését nemzetközi szabványok írjak elő, de az egyéb részek felépítése, kivitelezése tetszőleges. |
1 pont
8. Az építészeti rajzok általában arányos kicsinyítéssel készülnek. A kicsinyítést az ábrázolhatóság ésszerű határain belül választjuk meg, a szabályok ajánlása alapján. A fentiek figyelembevételével tegye igazzá az alábbi kijelentést! Az építészeti kiviteli terv léptéke:
| M1:50
| M1:200
| M1:10
1 pont