KURZUS: Rakományrögzítés

MODUL: Szállító járművek és szállítóeszközök fajtái

Modulzáró kérdések

| 1. A szabvány felépítményű (L) tehergépjárművek hátfala
| maximálisan a rakomány súlyával megegyező erővel terhelhető
| maximálisan a jármű teherbírásának 25%-ával, de legfeljebb 3100 daN erővel terhelhető
| maximálisan a rakomány súlyának 30%-ával terhelhető
| maximálisan a rakomány súlyának 30%-ával, de legfeljebb 5000 daN erővel terhelhető
1 pont
2. Válassza ki a helyes megoldást! A jármű menettulajdonsága megváltozhat a tömegközéppont eltolódása miatt, amennyiben...
| közel teli tartályokban folyadékot szállítunk.
| akasztott rakományt szállítunk.
| henger alakú rakományt szállítunk rakoncák rögzítésével.
| lekötözött olajozott lapos lemezeket szállítunk.
1 pont
3. A megerősített felépítményű (XL) tehergépjárművek oldalfala
| maximálisan a gépjármű teherbírásának 50%-ával megegyező súlyerővel terhelhető.
| maximálisan 5000 daN erővel terhelhető.
| maximálisan a gépjármű teherbírásának 50%-ával megegyező súlyerővel, de legfeljebb 5000 daN erővel terhelhető.
| maximálisan a rakomány súlyának 30%-ával, de legfeljebb 5000 daN erővel terhelhető
1 pont