KURZUS: Rakományrögzítés

MODUL: Rögzítő eszközök és segédeszközök

Modulzáró kérdések

| 1. A rögzítő eszközök esetén az LC a Lashing Capacity rövidítése, ami a...
| maximális erőhatás, amit egyenes kihúzás/feszítés során az eszköz elbír
| normál előfeszítő erő mértéke, amennyivel a rakományt rögzíteni lehet
| az átlagos kézi erőkifejtés értéke, amennyivel (estlegesen racsni segítségével) az eszközt feszíteni lehet
1 pont
2. A rögzítő eszközök esetén az STF a Standard Tension Force rövidítése, ami a...
| maximális erőhatás, amit egyenes kihúzás/feszítés során az eszköz elbír
| normál előfeszítő erő mértéke, amennyivel a rakományt rögzíteni lehet
| az átlagos kézi erőkifejtés értéke, amennyivel (estlegesen racsni segítségével) az eszközt feszíteni lehet
1 pont
3. Jelölje be az igaz állításokat! Rögzítő pontok és fülek olyan szerkezeti elemek, ...
| amelyekhez a rögzítő eszközt közvetlenül rögzíteni lehet.
| amelyek segítségével a rakomány mozgatni lehet.
| amelyek gépjármű szerkezetének részét képezik.
1 pont