KURZUS: Termelési logisztika

MODUL: A JIT termelési rendszerek

A JIT megvalósítása

| A JIT megvalósítása
Tanulási célok
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Felsorolni a JIT megvalósításának lépéseit;
| Értelmezni a kiegyensúlyozott munkaáramlás biztosításának feltételeit;
| Értelmezni a TQM bevezetésének feltételeit;
| Értelmezni az ütemtervek stabilizálásának feltételeit;
| Értelmezni a szállítókkal való együttműködés feltételeit;
| Értelmezni a készletcsökkentés feltételeit;
| Értelmezni a terméktervezés fejlesztésének feltételeit;
| Saját szavaival megfogalmazni, hogy miben tér el a JIT rendszer a hagyományos gyártási rendszerektől.
Tevékenységek
Tanulmányozza át a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment tankönyv 281.-284. oldalát! Sorolja fel a JIT megvalósításának lépéseit! Értelmezze a kiegyensúlyozott munkaáramlás biztosításának feltételeit! Értelmezze a TQM bevezetésének feltételeit! Értelmezze az ütemtervek stabilizálásának feltételeit! Értelmezze a szállítókkal való együttműködés feltételeit! Értelmezze a készletcsökkentés feltételeit! Értelmezze a terméktervezés fejlesztésének feltételeit! Fogalmazza meg, hogy miben tér el a JIT rendszer a hagyományos gyártási rendszerektől!
Összefoglalás
A JIT megvalósításának lépései A kiegyensúlyozott munkaáramlás biztosításának feltételei A TQM bevezetésének feltételei Az ütemtervek stabilizálásának feltételei A szállítókkal való együttműködés feltételei A készletcsökkentés feltételei A terméktervezés fejlesztésének feltételei A JIT rendszer összevetése a hagyományos gyártási rendszerekkel - a JIT keresletszívásos (pull) rendszer - a JIT rendszerben az alacsony készletek jó minőséggel párosulnak - a JIT a Kanban-láncot alkalmazza - a JIT a gépeket a termékek szerint csoportosítja - a JIT a szerszámgépeket nem ütemtervezi, hanem leterheli - a JIT a gyártási folyamatok közötti várakozási időt minimálisra csökkenti

| A JIT megvalósítása - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Egészítse ki az alábbi mondatot! A JIT rendszerben az áramlási folyamatokat úgy kell megtervezni, hogy azok biztosítsák a kiegyensúlyozott munkaáramlást termelésközi készletszint mellett.
Melyek a kiegyensúlyozott munkaáramlás bevezetésének feltételei?
| a műveletek összekapcsolása
| a munkaáramlások átrendezése
| a sorozatnagyságok növelése
| az átállási idők csökkentése
Melyek a szállítókkal való eredményes együttműködés feltételei?
| a szállítási átfutási idő csökkentése
| a gyakori szállítások
| az előrevetített felhasználási igények
| a pontosan megfogalmazott minőségi elvárások
Melyek a terméktervezés fejlesztésének feltételei?
| a standard termékösszetétel biztosítása
| a részegységek számának csökkentése
| a részegységek standardizálása
| a terméktervezés és a gyártástervezés párhuzamossága
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
A JIT keresletszívásos (pull) rendszer, a végtermék iránti fogyasztói kereslet generálja a termelést. |
A | B | C | D | E
Mely termelési funkciókat integrálnak a JIT rendszerek?
| a beszerzés
| a raktározás
| a gyártás
| a minőségellenőrzés