KURZUS: Termelési logisztika

MODUL: Termelő létesítmények és szolgáltató rendszerek berendezése

Termelő létesítmények berendezése

| Termelő létesítmények berendezése
Tanulási célok
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Saját szavaival megfogalmazni a gépelvű berendezés fő célját;
| Saját szavaival megfogalmazni a gépelvű (műhelyrendszerű) berendezés jellemzőit;
| Saját szavaival megfogalmazni az SLP módszer lényegét;
| Saját szavaival megfogalmazni a CRAFT módszer lényegét;
| Felsorolni a CRAFT módszer jellemzőit.
| Saját szavaival megfogalmazni a termékelvű (folyamatrendszerű) berendezés jellemzőit;
| Saját szavaival megfogalmazni a termékelvű berendezés fő célját;
| Saját szavaival meghatározni a futószalag kiegyensúlyozásának fogalmát;
| Felsorolni a futószalag kiegyensúlyozás lépéseit;
| Saját szavaival megfogalmazni a csoporttechnológiára épülő berendezés jellemzőit;
| Saját szavaival megfogalmazni a csoporttechnológiára épülő berendezés fő célját.
Tevékenységek
Tanulmányozza át a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment tankönyv 130.-137. oldalát! Fogalmazza meg a gépelvű (műhelyrendszerű) berendezés jellemzőit! Fogalmazza meg a gépelvű berendezés fő célját! Fogalmazza meg az SLP módszer lényegét! Fogalmazza meg a CRAFT módszer lényegét! Sorolja fel a CRAFT módszer jellemzőit! Fogalmazza meg a termékelvű (folyamatrendszerű) berendezés jellemzőit! megfogalmazni a termékelvű berendezés fő célját! Határozza meg a futószalag kiegyensúlyozásának fogalmát; Sorolja fel a futószalag kiegyensúlyozás lépéseit! Tanulmányozza át a tankönyv 134. oldalán levő ábrát! Próbálja ennek alapján az olvasó magyarázni (megérteni), hogy adott ciklusidő esetén: 1. ha több munkaállomást alkalmaz, akkor ugyanakkora napi termeléshez miért lesz több az állásidő, másképpen miért lesz "kiegyensúlyozatlanabb" a tényleges munkamegosztás a munkaállomások között; 2. azonos kiegyensúlyozási szintet feltételezve a rendszer kimenő teljesítménye miért mérséklődik, ha a munkaállomások számát csökkentjük. Az igazi cél ugyanis az állásidők csökkentése. Keressen az olvasó arra is választ, hogy: 1. miért nem lehet a munkaállomások elméleti száma kisebb a szükséges tevékenységek összes ideje és a ciklusidő hányadosánál; 2. miért nem lehet a ciklusidő rövidebb, mint a leghosszabb tevékenységi idő. Fogalmazza meg a csoporttechnológiára épülő berendezés jellemzőit! Fogalmazza meg a csoporttechnológiára épülő berendezés fő célját!
Összefoglalás
A gépelvű (műhelyrendszerű) berendezés jellemzői A gépelvű berendezés fő célja Az SLP módszer lényege SLP (Systematic Layout Planning) = rendszeres elrendezés tervezés (angol betűszó) A CRAFT módszer lényege CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique) = a felszerelések relatív elhelyezésének számítógépes technikája (angol betűszó) A CRAFT módszer jellemzői A termékelvű (folyamatrendszerű) berendezés jellemzői A termékelvű berendezés fő célja A futószalag kiegyensúlyozásának fogalma A futószalag kiegyensúlyozás lépései A csoporttechnológiára épülő berendezés jellemzői A csoporttechnológiára épülő berendezés fő célja

| Termelő létesítmények berendezése - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Egészítse ki az alábbi mondatot! Gépelvű (műhelyrendszerű) elrendezés esetén a(z) gépek, illetve funkciók egy területre kerülnek.
Egészítse ki az alábbi mondatot! A gépelvű berendezés fő célja a(z) költségek minimalizálása.
Egészítse ki az alábbi mondatot! Termékelvű berendezés esetén a gépeket a(z) előállításának lépései szerint helyezik el.
Egészítse ki az alábbi mondatot! A termékelvű berendezés fő célja a(z) kiegyensúlyozása.
Egészítse ki az alábbi mondatot! A csoporttechnológiai rendszer alapvető eleme az üzem alapuló berendezése.
Egészítse ki az alábbi mondatot! A gépek csoportos elrendezésének fő célja, hogy hasznosítsa a termékelvű berendezés előnyeit a(z) termelés során.