KURZUS: Termelési logisztika

MODUL: Folyamatválasztás

Gyártási folyamatok

| Gyártási folyamatok
Tanulási célok
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Felsorolni a termék-előállítási folyamat választását befolyásoló tényezőket;
| Saját szavaival meghatározni a gyártási rendszer fogalmát;
| Felsorolni a gyártási rendszerek elemeit;
| Csoportosítani a munkavégző rendszereket;
| Csoportosítani a gépeket;
| Saját szavaival meghatározni a gyártási művelet fogalmát;
| Felsorolni a gyártási műveletek főbb fajtáit;
| Saját szavaival meghatározni a tömegszerűségi mutató fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni a gyártási folyamat fogalmát;
| Felsorolni a gyártási folyamattípusokat és jellemzőiket;
| Saját szavaival meghatározni a termelés-automatizálás fogalmát;
| Felsorolni a vezérlés fejlődési fokozatait;
| Felsorolni a számítógéppel támogatott gyártás elemeit;
| Felsorolni az automatizáció előnyeit és határait;
| Felsorolni a folyamatáramlás tervezés eszközeit.
Tevékenységek
Tanulmányozza át a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment tankönyv 85.-93. oldalát! Sorolja fel a termék-előállítási folyamat választását befolyásoló tényezőket! Határozza meg a gyártási rendszer fogalmát! Sorolja fel a gyártási rendszerek elemeit! Csoportosítsa a munkavégző rendszereket! Csoportosítsa a gépeket! Határozza meg a gyártási művelet fogalmát! Sorolja fel a gyártási műveletek főbb fajtáit! Határozza meg a tömegszerűségi mutató fogalmát! Határozza meg a gyártási folyamat fogalmát! Sorolja fel a gyártási folyamattípusokat és jellemzőiket! Határozza meg a termelés-automatizálás fogalmát! Sorolja fel a vezérlés fejlődési fokozatait! Sorolja fel a számítógéppel támogatott gyártás elemeit! Sorolja fel az automatizáció előnyeit és határait! Sorolja fel a folyamatáramlás tervezés eszközeit!
Összefoglalás
A termék-előállítási folyamat választását befolyásoló tényezők A gyártási rendszer fogalma A gyártási rendszerek elemei A munkavégző rendszerek csoportosítása A gépek csoportosítása A gyártási művelet fogalma A gyártási műveletek főbb fajtái A tömegszerűségi mutató fogalma A gyártási folyamat fogalma A gyártási folyamattípusok A termelés-automatizálás fogalma A vezérlés fejlődési fokozatai PC (Programmable Control) = programozható vezérlés (angolul) NC (Numerical Control) = számjegyvezérlés (angolul) CNC (Computerized Numerical Control) = számítógépes számjegyvezérlés (angolul) DNC (Directed Numerical Control) = irányított számjegyvezérlés (angolul) További rövidítések: VPS (Verwertung Planung System) = értékesítés tervezési rendszer (németül) EPS (Engineering and Planning System) = gépszerkesztési és tervezési rendszer (angolul) FPS (Fabrikation Planung System) = gyártástervezési rendszer (németül) BPS (Business Procurement System) = üzleti beszerzési rendszer (angolul) PPS (Production Planning System) = termeléstervezési rendszer (angolul) CAD (Computer Aided Design) = számítógéppel segített tervezés (angolul) CAP (Computer Aided Planning) = számítógéppel segített tervezés (angolul) CAM (Computer Aided Manufacturing) = számítógéppel segített gyártás (angolul) CAQ (Computer Aided Quality Control) = számítógéppel segített minőségirányítás (angolul) CAE (Computer Aided Engineering) = számítógéppel segített tervezés (angolul) CAM (Computer Aided Manufacturing) = számítógéppel segített gyártás (angolul) CIM (Computer Integrated Manufacturing) = számítógéppel integrált gyártás (angolul) A számítógéppel támogatott gyártás elemei FMS (Flexible Manufacturing System) = rugalmas gyártórendszer (angolul) Az automatizáció előnyei és határai A folyamatáramlás tervezés eszközei

| Gyártási folyamatok - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Egészítse ki az alábbi mondatot! A tömegszerűségi mutató az adott előállítására fordított munkaidő és az összes munkaidő hányadosa.
Melyik folyamattípus tömegszerűségi mutatója esik 0,8 és 1,0 közé?
| a folyamatos gyártásé
| az ismétlődő gyártásé
| a sorozatgyártásé
| az egyedi gyártásé
Melyek az egyedi gyártás jellemzői?
| bonyolult termékek egyenkénti gyártása
| univerzális gépek használata
| magasan kvalifikált munkaerő alkalmazása
| magas fix és alacsony változó költségek
Melyek a sorozatgyártás jellemzői?
| kis volumenű termék előállítása
| az irányítást termékspecialista végzi
| elsősorban szabványos anyagokat használnak fel
| a fix költségek növekvő részaránya jellemző
Melyek az automatizálás előnyei?
| a létszámigény csökkenése
| a minőség javulása
| a költségek csökkenése
| a rugalmasság csökkenése
Melyek az automatizálás határai?
| a termelőeszközök technológiai fejlettsége
| a beruházás megtérülése
| a megfelelő mennyiségű gyártandó termék megléte
| az adott átfutási idő