KURZUS: Termelési logisztika

MODUL: Készletgazdálkodás

Valóságos készletezési modellek

| Valóságos készletezési modellek
Tanulási célok
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Saját szavaival meghatározni a biztonsági készlet fogalmát;
| Saját szavaival meghatározni a kiszolgálási szint fogalmát;
| Saját szavaival megfogalmazni a különbséget a T-Q modell alkalmazása során biztos és bizonytalan kereslet esetén;
| Meghatározni az újrarendelési ponthoz tartozó készletszint értékét valóságos T-Q modell esetén;
| Saját szavaival megfogalmazni az ideális és a valóságos T-S modell közötti különbséget;
| Meghatározni a rendelési volument valóságos T-S modell esetén.
Tevékenységek
Tanulmányozza át a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment tankönyv 192.-195. oldalát! Határozza meg a biztonsági készlet fogalmát! Határozza meg a kiszolgálási szint fogalmát! Fogalmazza meg a különbséget a T-Q modell alkalmazása során biztos és bizonytalan kereslet esetén; Határozza meg az újrarendelési ponthoz tartozó készletszint értékét valóságos T-Q modell esetén! Fogalmazza meg az ideális és a valóságos T-S modell közötti különbséget; Határozza meg a rendelési volument valóságos T-S modell esetén!
Összefoglalás
A biztonsági készlet fogalma A kiszolgálási szint fogalma A különbség a T-Q modell alkalmazása során biztos és bizonytalan kereslet esetén: - a készletfelhasználás nem egyenletes - biztonsági készletet kell tartani Felhívjuk a figyelmét, hogy a tankönyv 193. oldala helyett célszerűbb az útmutatóban közölt levezetést áttanulmányoznia! Az újrarendelési ponthoz tartozó készletszint értékének meghatározása valóságos T-Q modell esetén: V R = B + d × t Á [db] ahol B [db] a biztonsági készlet volumene, d [db/nap] az átlagos napi készletigény és tÁ [nap] a készletbeszerzés átfutási ideje. B = z × σ × t Á [db] ahol z a kereslet kielégítésének valószínűségét kifejező biztonsági tényező (a normális eloszlás táblázata alapján), szigma [db/nap] a szükséglet szórása, és tÁ [nap] a készletbeszerzés átfutási ideje. A biztonsági készlet alkalmazása időben előbbre hozza az újrarendelési pontot Az ideális és a valóságos T-S modell közötti különbség: - a készletfelhasználás nem egyenletes - biztonsági készletet kell tartani A rendelési volumen meghatározása valóságos T-S modell esetén az esetenként megrendelendő volumen: q = B + d × ( T + t Á ) − I [db] ahol B [db] a biztonsági készlet volumene, d [db/nap] az átlagos napi készletigény, T [nap] a teljes számbavételi periódus, tÁ [nap] a készletbeszerzés átfutási ideje, és I [db] a raktáron levő készlet (a már megrendelt volumeneket is beleértve). B = z × σ × ( T + t Á ) ahol z a kereslet kielégítésének valószínűségét kifejező biztonsági tényező (a normális eloszlás táblázata alapján), szigma [db/nap] a szükséglet szórása, T [nap] a teljes számbavételi periódus és tÁ [nap] a készletbeszerzés átfutási ideje. A rögzített rendelési időközű rendszerek - azonos feltételek mellett - magasabb biztonsági készletszintet igényelnek, mint a rögzített rendelési volumenű rendszerek.

| Valóságos készletezési modellek - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Elemezze a következő összetett mondatot, és jelölje meg a helyes választ!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
Mivel az esetek többségében a kereslet nem állandó, biztonsági készletet kell tartani. |
A | B | C | D | E
Egészítse ki az alábbi mondatot! A biztonsági szint a készletből azonnal kielégíthető igény megadott értéke.
Mekkora igényt tudunk azonnal kielégíteni 90 %-os biztonsági szint esetén, ha a kereslet 400 egység? Adja meg a számszerű eredményt! egységnyit.
Mely állítások igazak a valóságos T-Q modell esetében?
| a készletfelhasználás nem egyenletes
| biztonsági készletet nem kell tartani
| a készletfelhasználás egyenletes
| biztonsági készletet kell tartani
Mely állítások igazak a valóságos T-S modell esetében?
| a készletfelhasználás nem egyenletes
| biztonsági készletet nem kell tartani
| a készletfelhasználás egyenletes
| biztonsági készletet kell tartani