KURZUS: Termelési logisztika II.

MODUL: III. modul: Puffer készlet, megbízhatóság

7. lecke: Biztonsági és áthidaló készletek, megbízhatóság

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el figyelmesen a jegyzet 3. és 4. fejezetében található tananyagot Ismerje és tudja értelmezni a leckéhez tartozó fontos fogalmakat, összefüggéseket. (Javasoljuk, hogy íjra le ezek meghatározásait jegyzetfüzetébe, tanulja meg, és tudja példákhoz kötni azokat): Puffer fogalma Képződési lehetőségei Rendszerveszteség Szekvenciális gyártósor Pillanatnyi megbízhatóság Sorban kapcsolt elemek megbízhatósága Párhuzamosan kapcsolt elemek megbízhatósága Jegyezze meg, hogy milyen esetekben lehet hasznos, továbbá milyen esetekben elkerülhetetlen puffer készletet alkalmazni Tekintse át, hogy milyen hátrányai vannak a túlzottan nagy gyártásközi készletnek Tanulja meg, hogy milyen összefüggéssel számolható ki a rendszerveszteség, és ez hogyan kapcsolódik a pufferkészlethez Tekintse át, hogy milyen módszerrel kell meghatározni a szekvenciális gyártósorban résztvevő munkaállomások közötti puffer méretét Tanulja meg, hogy hogyan kell kiszámolni a sorban kapcsolt elemek megbízhatóságát Tanulja meg, hogy hogyan kell kiszámolni a párhuzamosan kapcsolt elemek megbízhatóságát
Követelmények
Ön akkor sajátította el megfelelően a tanagyagot, ha képes
a tevékenységnél felsorolt fogalmakat, összefüggéseket meghatározni jellemzőjük alapján felsorolni, hogy milyen esetekben lehet hasznos, továbbá milyen esetekben elkerülhetetlen puffer készletet alkalmazni felsorolni, hogy milyen hátrányai vannak a túlzottan nagy gyártásközi készletnek meghatározni, hogy milyen összefüggéssel számolható ki a rendszerveszteség, és ez hogyan kapcsolódik a pufferkészlethez bemutatni, hogy milyen módszerrel kell meghatározni a szekvenciális gyártósorban résztvevő munkaállomások közötti puffer méretét kiszámolni a sorban kapcsolt elemek megbízhatóságát kiszámolni a párhuzamosan kapcsolt elemek megbízhatóságát

| Önellenőrző kérdések
1. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!
Puffernek nevezzük a biztonsági készletet, melynek célja, hogy a termelés vagy az értékesítés területén jelentkező véletlen hatások káros következményeitől megvédje a vállalkozást. |
Számos folyamat eredményezhet puffer készletet, mint például a késések vagy az ideiglenes leállások. |
Gyártási folyamatokban a készlet növekedése egyben a lekötött tőke növekedését is jelenti. |
Egy rendszer vesztesége növekszik a munkaállomások számának növekedésével. |
2. Jelölje meg az alábbiak közül a helyes állításokat!
| A megbízhatóság annak az eshetősége, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás a megadott működési feltételeknek megfelelően a megadott időintervallumban az elvárt módon teljesít.
| Egy rendszerben az elemek számának növelése minden esetben csökkenti a teljes rendszer megbízhatóságát.
| Ha két elem megbízhatósága megegyezik, vagyis R(A) = R(B) = r és sorban vannak kapcsolva egymással, akkor a rendszer megbízhatósága r 2.
| Ha két elem megbízhatósága megegyezik, vagyis R(A) = R(B) = r és párhuzamosan vannak kapcsolva egymással, akkor a rendszer megbízhatósága 2r+r 2.
3. Oldja meg az alábbi feladatot!
Egy szekvenciális gyártósorban lévő munkaállomások adatai a következők:
Nem számolunk gépmeghibásodásokkal, az elméleti és gyakorlati ciklusidő megegyezik, de mint látható, gépenként különbözik. A műszak hossza 8 óra.
Határozza meg a P2 puffer méretét, majd jelölje meg a helyes választ!
| 60
| 70
| 80
| 90