KURZUS: Áruismeret

MODUL: Áruismeret

4. lecke: Veszélyes áruk ismerete

| Tananyag: aruismeret4.pdf

| Ellenőrző kérdések
1. Mi az ADN?
| A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
| A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
| A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
2. Mi az IMDG?
| Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe.
| Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Műszaki Utasítások.
| Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület Veszélyes Áru Szabályzata.
3. Mi az ICAO TI?
| A Veszélyes Áruk Nemzetközi Légi Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
| Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat.
| Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Műszaki Utasítások.
4. Mi a veszélyes áruk közúti szállítását szabályozó nemzetközi szerződés rövidítése?
| ADR
| GHS
| ADN
| RID
5. Jelölje be az 1. Osztály fő veszélyét!
| Robbanás veszély
| Mérgezés
| Önreaktivitás
| Gyúlékonyság
6. Jelölje meg az 1. Osztály bárcáját!
7. Jelölje be az 1. Osztályba tartozó anyagokat!
| Benzin,
| Nátrium
| Foszfor
| Lőpor
8. Jelölje be az 2. Osztály főbb veszélyét!
| Mérgező gáz kiáramlás
| Gyúlékony folyadék kifolyás
| Vízzel érintkezve gyúlékony gáz fejlesztés
| Bomlás veszélys
9. Jelölje meg az 2. Osztály bárcáját!
10. Jelölje be az 2. Osztályba tartozó anyagot!
| Aeroszol
| Lőszer
| Vörös foszfor
| Gyufa
11. Jelölje be az 3. Osztály fő veszélyét!
| Gyúlékonyság
| Mérgezés
| Robbanásveszély
| Önreaktivitás
12. Jelölje meg az 3. Osztály bárcáját!
13. Jelölje be az 3. Osztályba tartozó anyagokat!
| Gázolaj
| Motorbenzin
| Műtrágya
| Sav
14. Jelölje be az 4.1. Osztály főbb veszélye!
| Érzéktelenített anyag robbanása
| Mérgező gáz kiáramlása
| Gyúlékony folyadék kifolyása
| Maró gáz kiáramlása
15. Jelölje meg az 4.1. Osztály bárcáját!
16. Jelölje be az 4.1. Osztályba tartozó anyagot!
| Kén
| Tűzijáték
| Benzin
| Oxigén
17. Jelölje be az 4.2. Osztály főbb jellemzőit!
| Öngyulladás veszélye
| Robbanás veszély
| Mérgezés veszélye
| Marás veszélye
18. Jelölje meg az 4.2. Osztály bárcáját!
19. Jelölje be az 4.3. Osztály fő veszélyét!
| Vízzel érintkezve gyúlékony
| Felrobbanás veszélye
| Mérgezés veszélye
| Marás veszélye
20. Jelölje ki az MNN jelentését!
| Másként Nem Nevezett
| Másként Nincs Nevezve
| Máshol nem Nevezett
21. Jelölje be az 5.1. Osztály fő veszélyét!
| Vízzel érintkezve gyúlékony
| Felrobbanás veszélye
| Gyújtó hatás veszélye
| Marás veszélye
22. Jelölje meg az 5.1. Osztály bárcáját!
23. Jelölje be az 5.1. Osztályba tartozó anyagot!
| Kén
| Tűzijáték
| Műtrágya
| Nátrium
24. Az 5.1 osztályba tartozó anyagok ... felszabadulásával más anyagok meggyulladását idézhetik elő.
| robbanóanyag
| mérgező anyag
| oxigén
| radioaktív anyag
25. Jelölje be az 5.2. Osztály fő veszélyét!
| Vízzel érintkezve gyúlékony
| Gázzá válva robbanás veszélye
| Felrobbanás veszélye
| Öngyorsuló bomlás veszélye
26. Az öngyorsuló bomlási hőmérséklet az a ... hőmérséklet, amelynél a szállítás során használt csomagolásban levő anyagnál az öngyorsuló bomlás bekövetkezhet.
| Legalacsonyabb
| Legnagyobb
| Maximum
27. Az LD (letális dózis) jelentése:
| halálos adag
| kritikus adag
| minimális dózis
28. Jelölje meg az 6.1. Osztály bárcáját!
29. Jelölje be az 6.1. Osztály fő veszélyét!
| Fertőzés veszélye
| Mérgezés veszélye
| Felrobbanás veszélye
| Marás veszélye
30. Jelölje meg az 6.2. Osztály bárcáját!
31. Jelölje be az 6.2. Osztály fő veszélyét!
| Mérgezés veszélye
| Felrobbanás veszélye
| Gyulladásveszélye
| Fertőzés veszélye
32. A 6.2. osztályban az anyagokat ... Kategóriába tudjuk csoportosítani.
| 2
| 3
| 4
| 9
33. Jelölje be melyek a fertőző anyagok:
| Injekciós tű
| Gyógyászati eszköz
| Magnézium por
| Aszbeszt
34. Jelölje meg az 7. Osztály bárcáját!
35. Jelölje meg az 8. Osztály bárcáját!
36. Jelölje be melyek maró anyagok:
| gázolaj
| feketelőpor
| magnézium
| kénsav
37. Jelölje meg az 9. Osztály bárcáját!
38. Jelölje mely anyagok tartoznak a 9. Osztályba:
| aszbeszt
| kórházi hulladék
| lítiumos akkumulátor
| gyufa
39. A különféle egyéb veszélyes anyagok a ... Osztályba sorolhatóak.
| 9.1
| 8
| 5.2
| 9
40. Folyékony anyag: olyan anyag, amelynek gőz nyomása 50 °C-on legfeljebb 300 kPa (3bar) és 101,3 kPa nyomáson 20 °C-on nem teljesen gáz alakú, és
| olvadáspontja vagy olvadás kezdőpontja 101,3 kPa nyomáson legfeljebb 20 °C;
| olvadáspontja vagy olvadás kezdőpontja 101,3 kPa nyomáson legalább 20 °C;
| olvadáspontja vagy olvadás kezdőpontja 1014 kPa nyomáson legfeljebb 20 °C;
41. Az anyag, amelynek gőznyomása 50 °C-on meg haladja a 300 kPa-t (3 bar-t); vagy 20 °C-on és 101,3 kPa normál nyomáson teljesen gázalakú; ... hívjuk.
| szilárd anyagnak
| folyékony anyagnak
| gáznak
42. Egy folyékony anyag azon legalacsonyabb hőmérséklete, amelynél gőzei a levegővel gyúlékony keveréket alkotnak az a...
| olvadáspont.
| lobbanás pont.
| forráspont.
43. Anyag amelynek olvadáspontja vagy olvadás kezdőpontja 101,3 kPa nyomáson 20 °C-nál magasabb; az ... halmazállapotú.
| szilárd
| gáz
| folyékony
44. Veszélyes reakció:
| égés és/vagy jelentős hőfejlődés
| bőr irritáció
| mérgező gázok fejlődése
| vízzel keveredés
| vegyileg nem állandó anyagok képződése
45. Engedményes mennyiség jelölése veszélyes árú csomagolásainál:
| AQ
| E
| EM
| AW
46. Korlátozott mennyiség jelölése veszélyes árú csomagolásainál:
| LW
| KM
| LQ
| P
47. Normál csomagolás jelölése veszélyes árú csomagolásainál:
| R
| NP
| P
| CS
48. Nagyméretű csomagolóeszköz jelölése veszélyes árú csomagolásainál:
| NCS
| IBC
| LP
| P
49. Veszélyes árú szállítás esetén mely szállítási módokat különböztetjük meg:
| a küldeménydarabos szállítást
| konténeres szállítást
| palackos szállítást
| az ömlesztett áru szállítást,
| a tartányos szállítást