KURZUS: Áruismeret

MODUL: Áruismeret

1. lecke: A mozgatandó anyagok

| Tananyag: aruismeret1.pdf

| Ellenőrző kérdések
1. Párosítsa az alábbi tulajdonságokat a megfelelő csoporttal! anyag fajtája szerint: A a mozgatandó egységek tömege szerint: B Az anyag különleges tulajdonságai szerint: C Előbbiek közül egyik sem: D darabáru korrozív tűzveszélyes terjedelmes fertőző bűzös szilárd higroszkopikus
2. Egészítse ki a mondatokat! Egy helyre csak egy számot írjon! 1 anyagmozgatási, 2 folyékony, 3 egyedi, 4 különféle, 5 ömlesztett 6 edényzetek, 7 rakodólapokat Darabáruknak szempontból azok az áruk minősülnek, amelyekre a darabonként megvalósuló, mozgatás jellemző. méretűek, alakúak lehetnek. Az anyagmozgatás során a különböző anyagokat magukban foglaló is "darabárunak" minősülnek.
3. Egészítse ki a mondatokat! Egy helyre csak egy számot írjon! 1 kismértékben, 2 nagymértékben, 3 alakú, 4 föld, 5 levegő, 6 változó Az ömlesztett anyag hézagokkal körülvett méretű és 3 szemcsékből áll. A szemcsék közötti hézagokat általában , egyes esetekben pedig víz tölti ki. Az ömlesztett anyag külső behatásokkal szemben való viselkedését az alkotó szemcsék nagysága és alakja, valamint szemcseösszetétele befolyásolja
4. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igaz vagy hamis!
A szemcsenagyság (w) különösen kisebb darabok esetén jelentős befolyással van az alkalmazandó anyagmozgató gépek és berendezések egyes főméreteinek (pl. szállítószalagok hevederszélessége, elevátorok serlegének szájnyílásmérete, bunkerek kiömlőnyílásának átmérője stb.) meghatározására. |
Ha az előforduló legnagyobb és legkisebb szemcsék mérete közti arány 2,5 vagy annál kisebb, akkor az anyag osztályozottnak minősül. |
Az ömlesztett anyag szemcseösszetételén az anyagot alkotó szemcsék szemnagyság szerinti eloszlását értjük és tömegszázalékban adjuk meg. |
5. Párosítsa a fogalmakat! belső nedvesség A külső nedvesség B : kristályvíz, higroszkopikus nedvesség : molekuláris nedvesség, gravitációs víz
6. Egészítse ki a mondatokat! Egy helyre csak egy számot írjon! 1 nagyobb, 2 tömege, 3 sűrűsége, 4 tömegét, 5 kisebb Az ömlesztett anyag térfogattömegén a térfogategységben elhelyezhető anyagmennyiség értjük és kg/m3 vagy t/m3 értékben adjuk meg. Ennél mindig az anyagnak a , amely alatt a térfogategységnyi tömör - tehát az anyag - szemcsék közötti hézagokban levő levegő - és vízzárványoktól mentes - anyag értendő.
7. Párosítsa a fogalmakat! 1 faforgács, 2 ércek, 3 koksz, 4 szén < 0,3 t/m3 0,3 - 0,6 t/m3 0,6 - 1,2 t/m3 > 2,0 t/m3
8. Válassza ki, melyik ábra mutatja be a természetes rézsűszög ömlesztéses meghatározási módját!
9. Válassza ki az alábbiak közül a darabáruk jellemzőit
| összefagyási hajlam
| sűrűség
| ömleszthetőség
| magas hőfok
| viszkozitás
| robbanásveszélyesség
| gyúlékonyság
| abrazivitás
| törékenység
| rázásérzékenység