KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás (Járműüzemeltetés és járműgazdálkodás)

MODUL: IV. modul: Gépjárművek karbantartása, vizsgálata, javítása és felújítása

10. lecke: Ápolási munkák

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el figyelmesen a leckéhez tartozó (a jegyzet 98-107. oldalán található) tananyagot. Ismerje és tudja értelmezni a leckéhez tartozó fontos fogalmakat, összefüggéseket: karbantartási munkák csoportosítása; ápolási munkák; alsómosás, kenési műveletek, szintellenőrzések, belső és külső tisztítás Nézze át az ápolási munkákhoz tartozó tevékenységeket, tudja azokat jellemzői alapján beazonosítani, ismerje az ápolási munkák célját, műveleteit, technológiai berendezések jellemzőit, módszereit bemutatni.
Követelmények
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
az alábbi kérdésekre válaszolni: Melyek a gépjárművek munkanemek szerinti karbantartási tevékenységi csoportjait? Mely műveletcsoportok tartoznak a gépjárművek ápolási tevékenységei közé? meghatározni az alsómosást kiváltó indokokat, a mosási technológia és technológiai berendezések jellemzőit, meghatározni a kenőanyagok feladatait, jellemzőiket és a kenés módozatait, felsorolni a motorolajok elhasználódását befolyásoló tényezőket, megnevezni a fontosabb folyadékszint-ellenőrzési feladatokat gépjárművek esetén. meghatározni a felsőmosást kiváltó indokokat, a mosási technológia és technológiai berendezések jellemzőit.

| Önellenőrző kérdések
1. Jelölje meg azokat, amelyek nem az ápolási munkák körébe sorolhatóak!
| kenési műveletek
| szemleműveletek
| napi gondozás
| szintellenőrzések
| alsó mosás
| fényezési műveletek
| felsőmosás
2. Jelölje meg a helyes állításokat!
| Alsómosás elősegíti a javítási műveletek technológiai tisztaságát
| A gépi alsómosó berendezések előnye, hogy kézi utómosást nem igényelnek
| a gépi alsómosás előnyéhez tartozik - a nagy nyomás alkalmazása miatt -, hogy a felületet a korróziótól is védi
| A szennyeződések eltávolításának hatékonysága függ a vízsugár mechanikai tulajdonságától
| A szennyeződések eltávolításának hatékonysága függ a mosóvíz vegyi hatásától, a vízhőmérséklettől, és az időtartamtól
3. Jelölje meg a helyes választ az alábbi állítással kapcsolatban!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
"A kenőanyagok feladata a súrlódásból és a kenési hely környezetéből származó hő elvezetése, de ez nem teszi ellenállóvá a különböző kémiai hatásokkal szemben." |
A | B | C | D | E
4. Melyik állítás igaz melyik hamis!
a motorolajok elhasználódásának egyik oka az olaj kémiai elváltozása, a szénhidrogének oxidációja, és a hőbomlás. |
a jól beállított motorok, és a jól megválasztott motorolaj minősége esetében a jármű igénybevételi jellege nincs hatással a motorolaj elhasználódására. |
olajszint ellenőrzések csak a motorban és a sebességváltóban szükséges, mivel a többi alkalmazások teljesen zárt technológiával rendelkeznek. |
A mosópálya jellemzője, hogy a különböző munkafolyamatokat végző összes berendezéshez a gépkocsit szállítólánchoz csatlakozó toló görgő vagy toló kar továbbítja. |