KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás (Járműüzemeltetés és járműgazdálkodás)

MODUL: V. modul: Gépjárművek karbantartása, vizsgálata, javítása és felújítása

V. modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg a helyes választ az alábbi állítással kapcsolatban!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
"A tartalék járművek számát a dolgozó járműállomány százalékában adják meg, amely az összes jármű 6-10%-a." |
A | B | C | D | E
1 pont
2. Jelölje meg az alábbiak közül, melyik összefüggéssel lehet meghatározni a j típusú jármű i szintű beavatkozásának egy órára eső előfordulási értékét!
| T m⋅n ¯
| E n⋅m ¯
| H n⋅n ¯
| ∑ k=1 n t j i k ⋅ p j i k (h)
1 pont
3. Az alábbi ábra melyik készletgazdálkodási módhoz tartozik?
| periodikus készletgazdálkodás
| csillapításos készletgazdálkodás
| véletlenszerű készletgazdálkodás
| előző egyike sem helyes
1 pont
4. A készletgazdálkodás célfüggvénye ismeretében rendelje az alábbi jellemzőkhöz az ábrán lévő megfelelő betűjeleket (A-D)! N⋅ k m n 1 2 θ⋅ k k ⋅n 2 N⋅ k m θ⋅ k k K m + k k 1 pont
5. Mit jelöl az alábbi kifejezés? K d S
| a járműtelep dolgozó járműveinek gázolaj-felhasználását
| a dolgozó járművek gázolaj sűrűségét (kg/dm3)
| a járműtelep teljes állományát típusonként
| a típusonkénti dolgozó járműszámot
| Kt - (Kj+Km)
1 pont
6. Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis?
A közlekedési vállalatok tevékenységének tervezésénél, elemzésénél a mértani középérték a leggyakrabban használt mutatószám. |
Az alapsebességet megkapjuk, ha a gépkocsik összes futását elosztjuk a gépkocsik menetidejével. |
A futás-kihasználási tényezőt nem befolyásolja az áruáramlat jellege és a szállítandó áru neme. |
A jármű rakodási műveletekkel kapcsolatos állásideje függ az áru nemétől, csomagolástól, és a rakodási módszerektől. |
A járműszükséglet megállapításának elégséges kiinduló adata a szállítási volumen árutonnában és árutonna- kilométerben. |
1 pont
7. Jelölje meg a helyes meghatározásokat!
| A norma tüzelőanyagnál 40%, motorolajnál 20% tűrést engedélyez.
| A fogyasztási norma közepes állapotú gépjárműveknek közepes üzemi viszonyokra, útállapotra és igénybevételre vonatkoztatott legnagyobb megengedett fogyasztása.
| Visszakapcsolások hatására növekszik a fogyasztás, mert a motor azonos úton többször fordul.
| A tényleges fajlagos tüzelőanyag fogyasztást csak a terhelés befolyásolja.
1 pont
8. Értelmezze az alábbi összefüggést. Jelölje meg a helyes válaszokat! G x = ∑ Á N⋅ Á n
| G x ; a szükséges járművek száma
| ∑ Á ; egy gépkocsi napi teljesítménye árutonnában
| N; a vállalat munkanapjai a vizsgált időszakban
1 pont