KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás (Járműüzemeltetés és járműgazdálkodás)

MODUL: IV. modul: Gépjárművek karbantartása, vizsgálata, javítása és felújítása

12. lecke: Felújítás

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el figyelmesen a leckéhez tartozó (a jegyzet 128-138. oldalán található) tananyagot. Ismerje és tudja értelmezni a leckéhez tartozó fontos fogalmakat, összefüggéseket: felújítás fogalma, módszerei; egyedi vagy munkaszámos, személytelenített és folyamatos rendszerű, szükség szerinti, korszerűsített fődarab-felújítási rendszer a gépjármű- és fődarab-felújítás technológiai folyamata; szalagszerű felújítás a felújítás átfutási ideje; technológiai ciklusidő, műveletközi idő, természetes folyamatok ideje, megszakítások ideje, alkatrészsorozat átfutási idejének változatai; soros, párhuzamos, átlapolt (vegyes) továbbítás Nézze át a gépjárművek felújításához tartozó tevékenységeket, módszereket, tudja azokat jellemzői alapján beazonosítani, ismerje a felújítás technológiai folyamatát, annak technológiai sorrendjét, ismerje az módszerek, eljárások célját, jellemzőit, tanulmányozza a jegyzetben található grafikonokat, folyamatábrát, tudja azokat értelmezni, kövesse végig a jegyzet példája alapján egy alkatrészsorozat átfutási idejének alapeseteit
Követelmények
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
az alábbi kérdésekre válaszolni: Mit ért gépjármú felújítás és felújítási módszer fogalmán? Mi jellemzi az egyedi felújítási módszert? Mi jellemzi a személytelenített gépjármű felújítási módszert? Mit ért folyamatos rendszerű felújításon? Mi jellemzi a csere- fődarabos és a cserejárműves felújítási rendszert? Mi jellemzi a szakaszos (szükség szerinti) felújítási rendszert? Melyek a korszerűsített fődarab-felújítási módszer sajátosságai? Milyen eltérések fogalmazhatók meg a személytelenített és a korszerűsített fődarab felújítási módszer között a technológiai tartalom tekintetében? Mit nevezünk ütemidőnek a gépjármű és fődarabjai felújítási technológiai folyamatában? Mit nevezünk műveletnek a gépjármű és fődarabjai felújítási technológiai folyamatában? A szalagszerű gépjármű és fődarab felújítás milyen alapvető módszereit ismeri? Melyek ezen módszerek ismérvei? A szalagszerű gépjármű és fődarab felújítás milyen alapvető munkafolyamatait ismeri? Nevezze meg technológiai sorrendjük figyelembevételével a gépjármű felújításnál végrehajtandó tevékenységeket! Nevezze meg technológiai sorrendjük figyelembevételével a gépjármű fődarab felújításnál végrehajtandó tevékenységeket! Milyen összetevők alkotják a gépjármú felújítások teljes átfutási időtartamát? Milyen műveletkapcsolatok lehetségesek a gépjármű felújítás időrendi programozásánál az alkatrészcsoportok (sorozatok) technológiai ciklusidői tekintetében? Mi jellemző az alkatrészcsoport időbeli mozgására soros, párhuzamos és átlapolt műveletkapcsolatok esetén? Milyen összefüggéssel határozható meg a technológiai ciklusidő soros, párhuzamos és vegyes elrendezésű műveletkapcsolatok esetén?

| Önellenőrző kérdések
1. Jelölje meg a helyes választ az alábbi állítással kapcsolatban!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
"Az egyedi felújítás estén a gépkocsi egy és ugyanazon munkaálláson áll a felújítás teljes időszakában, így mintegy 20-30%-al magasabb munkaidő ráfordítást igényel." |
A | B | C | D | E
2. Melyik állítás igaz melyik hamis?
A személytelenített felújítás azt jelenti, hogy a fődarabokat, valamint az alkatrészeket kiszereléskor, illetve osztályozáskor összekeverik más gépjárműből kiszerelt fődarabokkal illetve alkatrészekkel. |
A személytelenítés folyamatában a jármű előélete nem kísérhető figyelemmel. |
A cserefődarabos felújítási rendszer előnye, hogy a járművet rövid idő alatt tehetjük ismét üzemképessé. |
A korszerűsített fődarab-felújítási módszer egyik újszerűsége, a fődarab egyes alkatrészeinek hibafelvétellel történő kicserélése. |
A korszerűsített fődarab felújítás egyik hátránya, hogy növekszik a felújításoknál az élőmunka- és az alkatrész felhasználás. |
3. Mit nevezünk ütemidőnek?
| Az egy munkaálláson rendelkezésre álló naptári időalapot.
| egy ember egy munkaálláson elvégezhető műveletek összességét adott időegység alatt.
| Az ütemidő nem más, mint egy munkaálláson egy embernek vagy csoportnak a megállapított normaideje.
4. Az alábbi fődarab felújítási folyamat technológiai tevékenységeit rendezze sorrendbe!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |  |
5. Az alábbiak közül melyik jelöli a teljes átfutási időt?
| T= T c + T m + T f +M
| T c = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5
| T c = ∑ j=1 n t j
6. Az adott műveletkapcsolás ábráit (A, B, C) rendelje a megfelelő ciklusidők képletéhez! A) B) C) T C S = t a +(n−1)⋅ t a T C P = t a +(n−1)⋅ t f ő T C V = t a +(n−1)⋅( ∑ t n − ∑ t k )