KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás (Járműüzemeltetés és járműgazdálkodás)

MODUL: IV. modul: Gépjárművek karbantartása, vizsgálata, javítása és felújítása

IV. modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg a hamis állításokat!
| A szennyeződések eltávolításának hatékonysága függ a mosóvíz vegyi hatásától, a vízhőmérséklettől, és az időtartamtól
| A szennyeződések eltávolításának hatékonysága függ a vízsugár mechanikai tulajdonságától
| A gépi alsómosó berendezések előnye, hogy kézi utómosást nem igényelnek
| a gépi alsómosás előnyéhez tartozik - a nagy nyomás alkalmazása miatt -, hogy a felületet a korróziótól is védi
1 pont
2. Jelölje meg a helyes választ az alábbi állítással kapcsolatban!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
"A kenőanyagok feladata a súrlódási ellenállás csökkentése az egymáson elmozduló felületek között, és a súrlódási hő elvezetése a kenési hely környezetéből." |
A | B | C | D | E
1 pont
3. Melyik állítás igaz melyik hamis?
A vizsgálatok során meghatározható az alkatrészek elhasználódása a forgalmi és az üzembiztonsági követelmények szempontjából. |
A gépjárművek szerkezeteinek rejtett hibáinak, műszaki jellemzők értékelésének, a műszaki állapotának meghatározásának vizsgálati eljárása a diagnosztika. |
A diagnosztikai vizsgálatokat célszerű egyetlen álláshelyhez kialakítani, a költségtakarékosság miatt. |
A számítógépes diagnosztika elterjedésének egyik oka, hogy a gépkocsikat nem kell a vizsgálathoz szükséges részegységekkel ellátni. |
1 pont
4. A "0" revízió technológia sorrendje szerint rendezze az alábbi tevékenységeket!
1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |
1 pont
5. Rendezze az alábbiakat a II. sz. műszaki szemle technológiai sorrendje szerint!
1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |
1 pont
6. Melyik állítás igaz melyik hamis?
A garanciális javítás meghatározott km futásra, vagy meghatározott időszakra, a motor, futómű fődarabjaira érvényes. |
A futójavítások váratlan meghibásodások kijavítására irányulnak. |
A javítási-szerelési munkákhoz csak a kisebb alkatrészcserék, javítások és beszabályozások tartoznak. |
A középjavítás általában a fődarabok cseréjével, nagyobb javításával együtt elvégzett élettartam- meghosszabbító javítási tevékenység. |
A gépjárműk fényezésére, karambol esetén vagy a teljes felújításnál kerül sor. |
A gépkocsi karosszériák javítását karambol vagy természetes elhasználódás teszi szükségessé. |
1 pont
7. Jelölje meg a helyes választ az alábbi állítással kapcsolatban!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
"A személytelenítés folyamatában a jármű előélete nem kísérhető figyelemmel, ami 20-30%-kal magasabb munkaidő ráfordítást igényel a sorozatfelújítás rendszerében. |
A | B | C | D | E
1 pont
8. Az alábbiak közül jelölje meg a helyes állítást!
| A korszerűsített fődarab felújítás egyik hátránya, hogy növekszik a felújításoknál az élőmunka- és az alkatrész felhasználás.
| A cserefődarabos felújítási rendszer előnye, hogy a járművet rövid idő alatt tehetjük ismét üzemképessé.
| A korszerűsített fődarab-felújítási módszer egyik újszerűsége, a fődarab egyes alkatrészeinek hibafelvétellel történő kicserélése.
1 pont
9. Az alábbiak közül melyik jelöli az alkatrészsorozat párhuzamos mozgására jellemző ciklus időt?
| T c = ∑ j=1 n t j
| T= T c + T m + T f +M
| T c p = t a +(n−1)⋅ t f ő
| T c = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5
1 pont
10. Az alábbi ábra melyik műveletkapcsolást ábrázolja?
| T C S = t a +(n−1)⋅ t a
| T C P = t a +(n−1)⋅ t f ő
| T C V = t a +(n−1)⋅( ∑ t n − ∑ t k )
1 pont