KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás (Járműüzemeltetés és járműgazdálkodás)

MODUL: III. modul: Járműüzemeltetési folyamat

III. modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg az alábbiak közül azokat, amelyek közvetlen nem a karbantartási tevékenységhez tartoznak!
| tárolás
| ápolás
| külső mosás
| napi gondozás munka után
| futójavítás
| vizsgálat
| napi gondozás forgalomba adás előtt, indítás.
1 pont
2. Egészítse ki az alábbi meghatározást, a megfelelő fogalommmal! "A(z) ... feladata, hogy megszervezze a járművek karbantartását a következő tervidőszakra,a napi programot kiadja, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a munkavégzést."
| EIR
| diszpécserközpont
| EAIR
| anyagellátási alrendszer
| műszaki alrendszer
1 pont
3. Értelmezze az alábbi összefüggéssel kapcsolatos állításokat. Jelölje meg a helyes válaszokat! P K (t)= ( λ t ) K! K ⋅ e −λ t
| P K (t) ; annak valószínűsége, hogy t időpontig K számú jármű befut.
| λ ; a befutott járművek meghibásodási rátája.
| K; t időpontig befutott járművek száma.
| a kifejezés egy homogén Poisson folyamatot ír le.
1 pont
4. Melyik elrendezésű álláshely szerkezetére igaz az alábbi meghatározás? "A vizsgálati útvonalon az álláshelyek rögzített technológia alapján végzik a járművek kiszolgálását, ahol a kiszolgálási idő azonos, vagy közel azonos."
| egy álláshelyes járműkiszolgálás
| soros elrendezésű álláshelyekkel történő járműkiszolgálás
| párhuzamos elrendezésű álláshelyekkel történő járműkiszolgálás
| vegyes elrendezésű álláshelyekkel történő járműkiszolgálás
1 pont
5. Az alábbi kifejezés melyik sorbaállási paraméter meghatározására alkalmas? T N (T) ∫ 0 T λ(t)d t
| átlagos beérkezési ráta
| a rendszerben található járművek átlagos száma
| átlagos járműtartózkodási idő
| átlagos jármű-kiszolgálási idő
1 pont
6. Melyik állítás igaz melyik hamis?
a jármű kiszolgálási időt csökkenthetik a korszerű technológia alkalmazásával. |
A kiszolgáló álláshelyek számának meghatározásánál a létesítési költségek egyik komponense a sorbanállással indukált költség. |
Az új kiszolgáló hely telepítésével az összköltség csak kis mértékben növekszik. |
A járműtelepi folyamattechnológiában fontos szempont, hogy a jármű járműtelepi tartózkodási ideje, beleértve a járműtárolási időt, minimális legyen. |
1 pont
7. Értelmezze az alább összefüggést. Jelölje meg a helyes állításokat! P(j)= P t (j/i). P é (i)
| P(j); i. álláshelyen történő járműtartózkodás valószínűsége
| P(j); a j. folyamattechnológiára érkezés közelítő valószínűsége
| P t (j/i); a rendszerben lévő jármű j-edik álláshelyen tartózkodásának közelítő valószínűsége, feltéve, hogy i-edik kiszolgálási folyamat következett be.
| P é (i); az i-edik kiszolgálási folyamatra történő járműérkezés közelítő valószínűsége.
1 pont