KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás (Járműüzemeltetés és járműgazdálkodás)

MODUL: II. modul: Fenntartási rendszerek, stratégia, ciklusrend kialakítása

II. modulzáró feladatok

| 1. Jelölje meg a helyes válaszokat!
| A fenntartás célja az anyag és alkatrészellátás színvonalának biztosítása.
| A legegyszerűbb fenntartási rendszer a szükségjavítások rendszere.
| A TMK fő feladata, hibák megelőzése, váratlan meghibásodások kiküszöbölése, azaz a tervszerű megelőző karbantartás.
| A fenntartási ciklusrend mindig teljesítménytől függő.
| Az AKR előnye a TMK rendszerrel szemben -többek között-, hogy tekintetbe veszi a beépített új alkatrész, fődarab élettartam növelő hatását, a jármű kihasználtsága javul, a váratlan meghibásodások száma csökken.
1 pont
2. Az alábbi ábra a jármű műszaki állapotának változásait mutatja. Rendelje az ábrán (A, B, ..., F) jelölt részek betűjeleit a megfelelő jellemzőkhöz! javítási idő gazdaságos élettartam karbantartás üzemeltetési idő fenntartási javítás a műszaki állapot megengedett alsó határértéke 1 pont
3. Jelölje meg melyik állítás hamis!
| A vasúti tapasztalatok szerint a javítási ciklusidők jelentős növelésével csökkentek a fajlagos fenntartási költségek.
| A közlekedési vállalatok keretében üzemeltetett kötöttpályás járművek fenntartási rendszerében, a járművek az ún. rugalmas ciklusrend alapján kerülnek tervszerű vizsgálatokra, javításokra.
| A közúti közlekedési vállalatok maguk döntenek a járműbeszerzéseikről és a fenntartási rendszerükről.
| A hatósági műszaki vizsga ok-okozati összefüggésben van a vállalatok fenntartási stratégia kidolgozásával.
| Nagyobb járműállomány esetében engedélyezi az Autófelügyelet a vállalatnak a zárttechnológiás vizsgáztatási rendszer bevezetését.
1 pont
4. Az alábbiak közül jelölje meg melyek jelentik a járműfenntartási stratégiaii célokat, (C), és melyek a feladatokat (F)! javító százalék minimalizálása járműállomány felmérése szállítási feladatok jellegének meghatározása megbízhatóság növelése fenntartási költségek csökkentése célkitűzés meghatározása műszaki feltételek meghatározása véletlenszerű meghibásodások csökkentése 1 pont
5. Jelölje meg melyik állítás igaz melyik hamis!
Az elsődleges fenntartási igényt, a fenntartási rendszerből fakadó igények, befolyásolják. |
Az elsődleges fenntartási igényt, a meglévő fuvarozási helyzet befolyásolja. |
A fenntartási igény kielégítésének folyamata a karbantartás, a felújítás és az előző két folyamatra történő várakozás részfolyamaton keresztül történik. |
A javítószázalék csökkentését teszi lehetővé a korszerű konstrukció beszerzése, a rendeltetésszerű használat, technológiai fegyelem. |
1 pont
6. Jelölje meg a helyes állításokat!
| A jármű igénybevételét az útviszonyok, a forgalom sűrűsége, az időjárási viszonyok,a jármű terhelése, és a járművezető szakmai felkészültsége befolyásolja.
| A beavatkozások gyakoriságát a jármű igénybevétele határozza meg egyértelműen.
| A konstrukciós hiányosság alatt a helytelen méretezést, vagy szerkezetátalakítást, a nem megfelelő anyagválasztást értjük.
| A hibaelemzés célja a vizsgált járművön és alkatrészein bekövetkezett hibák jellegének, okának feltárása, ezért a hibaelemzést állandóan végezni kell.
1 pont
7. Értelmezze az alábbi függvénykapcsolatot! Jelölje meg a helyes választ!
| a felületi érdességet és a kopás összefüggését szemlélteti, amely alapján az optimális érdesség meghatározható,
| csúszó súrlódáskor kialakuló általános kopási görbe a koptatási idő függvényében,
| az állandósult felületi érdesség kialakulása az idő függvényében.
1 pont
8. A fenti ábra és a tanultak alapján értelmezze az alábbi megállapításokat. Jelölje meg a helyes válaszokat!
| Az ábra egy kopásnak kitett alkatrész általános kopásdiagramját mutatja.
| A Zj (t) függvény mutatja, hogy a vizsgált azonos típusú és méretű alkatrészek közül a j- edik alkatrész lassabban kopik.
| Z ¯ (t) , t üzemidő eltelte után a vizsgált, különböző típusú és méretű alkatrészek átlagos kopása.
| Zi, az i-edik részintervallumhoz tartozó osztályközép.
| pi; az i-edik részintervallumhoz tartozó alkatrészcsoportokra jellemző élettartam.
1 pont
9. Az alábbi kifejezések közül melyik határozza meg az elhasználódás sebességét? Jelölje meg a helyes választ!
| ∑ i=1 m t i ⋅ p i
| f i N
| ∑ j=1 m t j ⋅ p j
| Z m e g v z
| egyik sem
1 pont
10. Jelölje meg a hamis állításokat!
| a relatív gyakoriság, a vizsgált alkatrészek száma és a j-edik részintervallumban talált alkatrészek hányadosa.
| Az alkatrészek élettartamának meghatározásakor a kopásgörbe lineáris szakasza a mértékadó.
| az elhasználódás sebessége meghatározható, az elhasználódás értéke és viszonyítási alap szorzataként.
| A megbízhatóság fogalma a hibamentesség, a tartósság, a meghibásodás és a javíthatóság összessége.
| A szórásnégyzet, az elhasználódási várható értéktől való eltérés négyzetének és a rendre hozzátartozó relatív gyakorisági értékek szorzatának összege.
1 pont