KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás

MODUL: IV. modul: Fenntartási stratégiák alkalmazása, javítási folyamatok

10. lecke: Fenntartási stratégiák alkalmazása

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el figyelmesen a jegyzet 106-120. oldalán található tananyagot. Ismerje és tudja értelmezni a leckéhez tartozó fontos fogalmakat, összefüggéseket: (Javasoljuk, hogy írja le ezek meghatározásait jegyzetfüzetébe, tanulja meg, és tudja példákhoz kötni azokat): Merev fenntartási stratégia. Rugalmas fenntartási stratégia. Fenntartási ráfordítás-minimumon alapuló stratégia. Rögzített megbízhatósági szint szerinti stratégia. Helyettesítési beavatkozások stratégiája. Késleltetéses stratégia. Jegyezze meg, hogy mikor beszélhetünk a fenntartási tevékenység időrendje szerint alapvetően merev és mikor rugalmas stratégiákról, Ismerje a fenntartási ráfordítás- minimumon alapuló stratégia jellemzőit; Tudja értelmezni a kü (tper) = k1 (tper) + k2 (tper) → min összefüggést, Ismerje a rögzített megbízhatósági szint szerinti stratégia jellemzőit; Tudja meghatározni, hogy mitől függ az optimális karbantartási periódusidő Ismerje a gazdaságossági és megbízhatósági kritériumon alapuló stratégia jellemzőit; Tudja meghatározni az optimális karbantartási ciklusrendet, Tudja jellemezni egy bonyolult megbízhatósági struktúrájú, kiterjedt technikai rendszer racionális fenntartási esedékességeinek meghatározásánál általánosan alkalmazható módszer lépéseit (1., ..., 6.) Ismerje a helyettesítési (szubsztitúciós) beavatkozások jellemzőit; Tudja értelmezni az ezzel kapcsolódó összefüggéseket, célfüggvényeket, Ismerje a rugalmas ciklusszerkesztésű stratégia alkalmazásának feltételeit, jellemzőit, Ismerje a késleltetéses stratégia alkalmazásának indokait, előnyeit, jellemzőit, Ismerje az állapotfüggő fenntartás alkalmazásának alapfeltételét.
Követelmények
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
pontosan meghatározni (definiálni) a tevékenységnél már felsorolt fogalmakat, meghatározni, hogy mikor beszélhetünk a fenntartási tevékenység időrendje szerint alapvetően merev és mikor rugalmas stratégiákról, meghatározni a fenntartási ráfordítás- minimumon alapuló stratégia alkalmazásának jellemzőit; Tudja értelmezni az ezzel kapcsolatos összefüggéseket, függvényeket, pl: kü (tper) = k1 (tper) + k2 (tper) → min összefüggést, Meghatározni a rögzített megbízhatósági szint szerinti stratégia alkalmazásának jellemzőit; Tudja meghatározni, hogy mitől függ az optimális karbantartási periódusidő Értelmezni a gazdaságossági és megbízhatósági kritériumon alapuló stratégia jellemzőit; Tudja meghatározni az optimális karbantartási ciklusrendet, Tudja jellemezni egy bonyolult megbízhatósági struktúrájú, kiterjedt technikai rendszer racionális fenntartási esedékességeinek meghatározásánál általánosan alkalmazható módszer lépéseit (1., ..., 6.) Meghatározni a helyettesítési (szubsztitúciós) beavatkozások jellemzőit; Tudja értelmezni az ezzel kapcsolódó összefüggéseket, célfüggvényeket, meghatározni a rugalmas ciklusszerkesztésű stratégia alkalmazásának feltételeit, jellemzőit, meghatározni a késleltetéses stratégia alkalmazásának indokait, előnyeit, jellemzőit, meghatározni az állapotfüggő fenntartás alkalmazásának alapfeltételét.

| Önellenőrző kérdések és feladatok
1. Jelölje meg melyik meghatározás igaz, melyik hamis!
A fenntartási stratégia kiválasztása soktényezős döntési feladat, amely azonban minden esetben visszavezethető a kiesési stratégia és a megelőző jellegű stratégiák gazdaságosságának elemző összehasonlítására. |
A merev-, vagy merev ciklus szerinti megelőző stratégiánál az elhasználódási folyamat valós realizációja, illetve az időközben jelentkező meghibásodások fejlődése befolyásolják a fenntartási ciklusszerkezetet. |
A rugalmas stratégiánál, a karbantartási periódus, vagy a két azonos jellegű és mértékű fenntartási beavatkozás közötti időintervallum előre meghatározott. |
Egy adott funkcionális egység fenntartásának hatékonyságvizsgálata végső soron elvezet a teljes technikai rendszer optimális fenntartási ciklusrendjének kialakításához. |
2. Értelmezze az alábbi összefüggést. Rendelje az egyes tényezőkhöz a megfelelő jellemzők (P, R, S) betűjeleit! kü (tper) = k1 (tper) + k2 (tper) → min kü (tper) k1 (tper) k2 (tper) P: az adott hiba megelőzését célzó tervszerű fenntartási művelet fajlagos költsége. R: a karbantartási periódusidőre vonatkoztatott fajlagos üzemfenntartási költség. S: a váratlan meghibásodás esetén jelentkező fajlagos költség, amely a hiba elhárításának költségein kívül a termeléskiesésből származó elmaradó hasznot is tartalmazza.
3. Mit jelent az ábrán a sraffozott területtel jelölt rész? Jelölje meg a helyes választ!
| a meghibásodás valószínűségi szintjét
| a szükséges fenntartási beavatkozás időpontját
| meghibásodási kockázatot
4. Értelmezze az alábbi összefüggést. Rendelje az egyes tényezőkhöz a megfelelő jellemzők (P, R, S) betűjeleit! k ü ( t p e r )= K 1 H( t p e r )+ K 2 t p e r →min⁡ K1 K2 H(tper) P: a felújítási függvény értéke, R: a váratlan meghibásodás átlagos költsége, S: a tervszerű beavatkozás átlagos költsége.
5. Értelmezze a fenti javítási esedékesség (kiegészítő) szervezési optimuma ábrát. Mit fejeznek ki a betűkkel jelölt részek? Rendelje a betűkhöz azok megfelelőjét! az eredő többletráfordítás függvénye a második elem javításának relatív fajlagos függvénye a vizsgált rendszer második elemének javítási esedékessége az első elem javításának eredő relatív fajlagos költségfüggvénye az eredő többletráfordítás legkisebb értéke a vizsgált rendszer első elemének javítási esedékessége
6. Melyik meghatározás értelmezi helyesen a késleltetéses stratégiát? Jelölje meg a helyes választ!
| E stratégia alkalmazásának alapfeltétele, hogy az elem elhasználódási folyamatában a károsodási állapot műszaki diagnosztikával kellő pontossággal meghatározható legyen.
| Az üzemi, vagy vállalati szintű fenntartás-szervezéssel összefüggő gazdaságossági számítások indokolhatják ezen stratégiatípus alkalmazását, abban az esetben ha a váratlan meghibásodás időpontja kisebb egy előre megadott tkrit kritikus időpontnál.
| A stratégia célja egy biztonsági előírásoknak megfelelően előírt megbízhatóság garantálása.